문서번호	지리정보과-1613
결재일자	2015.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		지리정보과장	시설안전부장
장기덕		代장기덕	03/19 강신재
협 조
	주무관			김영혁
	주무관			신정민

「2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사 결과 보고

2015.  3.

상수도사업본부

(지리정보과)

「2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

공공측량 성과심사 결과 보고

『2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업』용역의 공공측량 성과 심사 결과 “적합 판정”을 받았기에 보고 드림.

1		개 요

□ 2014년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

❍ 사업현황(측량 및 편집 총 550㎞, 4,710백만원)

구 분	서북지역	서남지역	동남지역
용역내용	측량 및 편집 : 182㎞ (신설30km, 기존152km)	측량 및 편집 : 182㎞ (신설19km, 기존163km)	측량 및 편집 : 186㎞ (신설25km, 기존161km)
용역기간	2014. 4. 4. ～ 2015. 3. 31.
계약금액	1,557백만원	1,557백만원	1,596백만원
사 업 자	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 2 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]	새한항업(주)외 2 [범아엔지니어링(주),한국에스지티(주)]
해 당 사업소	중부, 서부, 북부	강서, 남부	동부, 강남, 강동

❍ 성과심사 대상 : 2014년 상수도 GIS DB 정확도개선사업(2차분 물량)

구 분		서북지역	서남지역	동남지역	비 고
상수 지하시설물도		99도엽	56도엽	86도엽
연 장	총연장	13.417km	9.197km	12.539km
	탐 사	0.216km	9.197km	0.738km
	실 측	13.201km	- km	11.713km
	불 탐	- km	3.8 km	0.088km

2		성과심사 결과

□ 조사/탐사 및 측량(위치 정확도)

구 분			검사대상	기준이내	적합도(%)	기 준(%)	비 고
총계		평 면	27점	27점	100.0	80 이상	적 합
		심 도	27점	27점	100.0	80 이상
위 치 정확도	서북	평 면	5점	5점	100.0
		심 도	5점	5점	100.0
	서남	평 면	13점	13점	100.0
		심 도	13점	13점	100.0
	동남	평 면	9점	9점	100.0
		심 도	9점	9점	100.0

□ 구조화 편집

구 분		검 사 대 상	기 준 이 내	적합도(%)	기 준(%)	비 고
총 계		2,550점	2,522점	98.9	90 이상	적 합
서 북	속성정보의 정확성	485점	478점	98.6
	시설물 누락/ 오기위치오차	485점	484점	99.8
	계	970점	962점	99.2
서 남	속성정보의 정확성	374점	359점	96.0
	시설물 누락/ 오기위치오차	374점	374점	100.0
	계	748점	733점	98.0
동 남	속성정보의 정확성	416점	411점	98.8
	시설물 누락/ 오기위치오차	416점	416점	100.0
	계	832점	827점	99.4

□ 정위치 편집

구 분		검 사 대 상	기 준 이 내	적합도(%)	기준(%)	비 고
총 계		5,838점	5,829점	99.8	90 이상	적 합
서 북	코드 오류	485점	485점	100.0
	인접 오류	15점	15점	100.0
	노드생성오류	287점	287점	100.0
	시설물 누락	485점	485점	100.0
	시설물위치오류	485점	484점	99.8
	제원누락·오기	287점	285점	99.3
	기타오류	485점	485점	100.0
	계	2,529점	2,526점	99.9
서 남	코드 오류	227점	227점	100.0
	인접 오류	14점	14점	100.0
	노드생성오류	125점	125점	100.0
	시설물 누락	227점	227점	100.0
	시설물위치오류	227점	226점	99.6
	제원누락·오기	125점	125점	100.0
	기타오류	227점	226점	99.6
	계	1,172점	1,170점	99.8
동 남	코드 오류	416점	416점	100.0
	인접 오류	25점	25점	98.8
	노드생성오류	224점	224점	98.2
	시설물 누락	416점	416점	99.8
	시설물위치오류	416점	416점	99.9
	제원누락·오기	224점	222점	99.2
	기타오류	416점	414점	99.9
	계	2,137점	2,133점	99.8

3		조 치 계 획

□ 각 용역업체에 성과심사 결과 일부 지적사항 보완지시

❍ 보완 기간 : 2015. 3. 20.까지

❍ 보완 대상 : 성과심사 결과 오류사항 등

□ 상수도 GIS 자료실에 「공공측량 성과심사결과서」 업로드

❍ 업로드일정 : 2015. 3. 23.까지

❍ 업로드대상 : 공공측량 성과심사결과서

붙임 : 성과심사 결과보고서 각 1부.  끝.