관악소방서 본서 주유기 교체 공사 계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2002도 설치되어 12년이 경과한 주유기로써 잦은 고장과 누유등 의 발생하여 시설물 안전사고에 문제가 우려 되는 등 청사 시설의 효율적 유지관리를 위한 교체 등 보강이 필요한 상태임.

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 관악구 관악로 97(구. 청룡동 1593-3)

○ 현 규 모

▷ 준공년도 : 1994.11.24.(2003.2 재건축)

▷ 연 면 적 : 대지 4,770.8㎡/연면적 4,895.39㎡

▷ 구조형식 : 양식 철근 콘크리트 조 3/1층

▷ 주유기 설치연도 : 2002. 11

□ 현실태

○ 관악소방서 본서 주유기 사용 기간이 12년이 경과한 시설로써 내구년수 경과 및 유지상태가 현저하게 떨어져 있고 잦은 고장으로 유지비용이  많아 주유기 교체가 필요한 상태임.

□ 사업규모

○ 공 사 명 : 관악소방서 본서 차고문 교체 공사

○ 공사대상 및 내용 : 본서 주유기 1대 철거 및 교체

○ 규 격

▷ 모  델 : 동화프라임 전자식 주유기 PRIME-5012

▷ 외  형 : 가로799mm×세로430cm×높이1840mm

▷ 규  격 : 토출량 35, 모터1/2HP, 노즐-자동정지 노줄, 경유 무연 겸용

□ 예산현황

○ 소요예산 : 금5,700천원(금오백칠십만원정/부가세포함)

○ 예산과목 : 소방직무환경개선/소방관서보수보강공사/시설비

□ 계약방법

○ “수의 계약”(조달청 g2B를 이용한 전자계약)

○ 근 거

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 25조 1항5호

- 지방자치단체세출예산집행지침(안전행정부예규 제103호 2014.7.31)

□ 추진기간 : 2015. 3. 30~ 4, 15

□ 현 차고문 전경

본서 주유기	본서 주유기

□ 주유기 모델 사진