지하 굴착공사 일제점검 결과

□ 기관명 : 한강사업본부

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : ‘15. 3. 3(화)

ㅇ 점검대상 :  1개 현장

ㅇ 점 검 자 : 외부전문가, 기전설비2과장, 치수과 직원 등 3명

□ 점검결과

공 사 명	지 적 내 용	조치결과(계획)	비 고
한강공원나들목 증설공사(신청담)	도달기지 우각부 띠장 접속부 스티프너 누락 및 사보강재 간 앵글 추가 설치 필요	도달기지 누락부 스티프너 설치 완료 도달기지 사보강재간 앵글 추가 설치 완료
	출입통제 휀스 설치 필요	도달기지 휀스 설치 완료
	추진기기 계단구간 누수로 토류판 변색	추진기지 토류판 변색구간 절단 확인 결과 이상없음을 확인함