결재일자	2015.04.06.

담당자	진압2대장				결재
	04/06
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
124
119안전센터명	센터장/대장		서 기	대 원
길음 119안전센터	센터장 윤영길 진압2대장 代남대진		소방사 윤대수	소방위 김 현 / 소방위 최호철 소방위 차지환 /소방교 윤종범 소방장 박재성 / 소방교 유선기 소방사 김태원 /

⑴ 현상파악 “고층 건물에서 들것을 로프에 매달아 하강하고 있다.” (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	들것과 로프를 결합하는 카라비너 잠금이 되지 않아 들것이 추락할 수 있다.
2	○	하강하는 대원들의 하강속도가 달라 들것이 심하게 움직일 수 있다.
3		들것에 요구조자 로프결속방법이 불량하여 요구조자가 추락할 수 있다.
4		지상에서 들것 고정시키는 보조줄이 미확보

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	들것과 로프를 결합하는 카라비너 잠금이 되지 않아 들것이 추락할 수 있다.	들것과 로프 결합시 카라비너 잠금장치 반드시 확인 후 하강 실시	※	장비점검을 철저히 하고 현장지휘관의 지시에 따른다
2	하강하는 대원들의 하강속도가 달라 들것이 심하게 움직일 수 있다.	들것 하강시 하강하는 대원들간의 속도 조절	※	대원들은 요구조자의 안전을 최우선시 하며 임무를 수행한다
		들것 하강시 들것에 보조줄을 설치하여 들것의 흔들림을 최소화 한다	※
3	들것에 요구조자 로프결속방법이 불량하여 요구조자가 추락할 수 있다.	들것과 로프 결합시 카라비너 잠금장치 반드시 확인 후 하강 실시	※	장비점검을 철저히 하고 현장지휘관의 지시에 따른다

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

길음안전센터 진압2대(2015. 04. 06.)야간	길음안전센터 진압2대(2015. 04. 06.)야간