결재일자	2015.04.27.

담당자	진압2대장				결재
	04/27
협 조

위험 예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
145
119안전센터명	센터장/대장		서 기	대 원
길음 119안전센터	소방위 김형주		소방사 윤대수	소방위 남대진 / 소방위 김 현 소방위 김연모 / 소방위 차지환 소방장 박재성 / 소방교 윤종범 소방교 이향란 / 소방사 김태원 소방사/ 이선규

⑴ 현상파악 굴절사다리차 및 사다리 전개를 하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	굴절차 지지대 받침대 부분 취약으로 차가 균형을 잃을수 있다.
2		굴절차 지지대 받침대 부분 취약으로 사다리위 대원이 낙상할수 있다.
3		굴절차 지지대 받침대 부분 취약으로 차가 넘어지면 주위 대원들이 위험에 처할수 있다.
4	○	굴절차 사다리의 급작스런 조작으로 탑승대원이 균형을 잃을수 있다.
5	○	굴절차 사다리 조작 미숙으로 사다리가 건물에 부딪힐수 있다.
6		굴절차 사다리 위의 대원에게 패닉이 올수 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	굴절차 지지대 받침대 부분 취약으로 차가 균형을 잃을수 있다.	굴절차 지지대 받침대 부분에 평평하고 단단할걸 받혀 균형을 잡는다.	※	항상 위험요소를 파악하여 작업 전 위험요소들을 제거한다.
		작업 전 굴절차 지지대 받침대 부분을 미리 확인한다.
2	굴절차 사다리의 급작스런 조작으로 탑승대원이 균형을 잃을수 있다	주위 대원들 반경 5m이내에 접근금지.	※	항상 주의를 기울이며 행동한다.
		운전원의 훈련과 연습을 통한 장비숙달능력을 키운다.
3	굴절차 사다리 조작 미숙으로 사다리가 건물에 부딪힐수 있다.	주위 대원들 반경 5m이내에 접근금지.	※	항상 주의를 기울이며 주변위험요소를 파악한다.
		운전원의 훈련과 연습을 통한 장비숙달능력을 키운다.	※

(주) 표 중에서 ⑴～⑷는 훈련의 단계(라운드)를 나타낸다

□ 훈련사진

길음안전센터 진압2대(2015. 04. 27.)	길음안전센터 진압2대(2015. 04. 27.)