홍지문터널 시설개선 검토의견(토목분야)

개선항목	단위	수량	검토의견
1. 벽체타일 설치	㎡	1,400	- 벽체타일 설치시 구조물 균열, 누수 등 결함발생시 점검이 곤란하며 - 벽체 타일 설치 전 타일 설치구간에 기 발생된 균열, 누수 등 결함보수 후 설치작업 시행함. - 2015년 예산 미편성으로 추후 예산 확보시 시설개선 가능
2. 그루빙 포장	㎡	12,100	- 2015년 예산 편성시 홍지문터널 사고 개선 예산은 미편성되어 예산부족에 따른 시설개선은 곤란하며, 별도 예산 확보시 시설개선 가능함.
3. 안전표지판 신설	개	1
4. 갈매기표지 신설	개	16
5. 갈매기표지 철거	개	12
6. 표지병 신설	개	72
7.노면표시 신설	개	288