문서번호	시설관리과-12285
보존기간	년
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		기전팀장	시설관리과장
김문호		강준성	06/12 송근호
협조

2015년 5월

배수지·가압장 유량설비 정기점검 결과보고

2015. 06.

2015년 5월

배수지․가압장 유량설비 정기점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 「배수지ㆍ가압장 유량설비」에 대하여  월간 (‘15년 5월) 정기점검을 시행하고 그 결과를 보고함.

관련근거

2015년 유량설비 유지관리계획 알림 [본부 누수방지과-301(2015.01.12.)]

2015년 유량설비 유지관리계획 [시설관리과-1184(2015.01.20.)]

점검개요

점검기간 : 2015. 05. 01. ∼ 05. 31.

점검대상 : 총 18개소

▸ 배수지(7) : 우면산(1), 서초(1), 수서(2), 양재(1), 반포(1) ,방배(1)

▸ 가압장(6)  : 우면산(2), 반포(1), 내곡(1), 일원(2)

▸ 중블록(5) : 중블럭유량계(5).

점 검 자 : 김문호, 임경범, 민용수

점검내용

유량계 외함 상태, UPS 작동상태

전송설비 작동 상태

유량계측 설비 작동상태

유량계실내 송수배관 청결상태

유량계실내 배수펌프 작동상태

유량계실 유량센서 탈착여부 등

주요 점검결과 및 조치내용 - 세부내역 별첨

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 사 항	비 고
배수지 유량계 7개소	서초배수지 통신 복구 수서배수지 세팅 점검	-	복구 완료
가압장 유량계 6개소	이 상 없 음	-
중블록 유량계 5개소	이 상 없 음	-

끝.