도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과(소위원회 5차)

◉ 지하철9호선 3단계 919공구 건설공사 (변경) : 조건부 시행

1. 공사단계 통합에 대한 당위성을 제시하기 바람

2. 2, 3단계 교차로 부근 공사장 면적을 축소하여 교차로전부터 도로선형이 직선으로 유지될수 있도록 하기 바람

3. 1단계 배명사거리 방향 공사장 면적을 축소하여 도로선형을 유지하기 바라며, 복공설치 구간을 조정하여 3개차로 유지하는 방안을 검토하기 바람