취·정수장 시설물 점검표

광암아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항 및 계획
주요 취․ 정수시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태	착수정 옆 석축 토사적체 및 보수 요망 정수지 내 배수로덮개 정비 요망	2015년 토목·건축 시설물 유지보수공사(연간단가)를 통한 정비완료 정수지 내 배수로덮개 현장조치완료
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수여부	이상없음
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부	이상없음

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항 및 계획
수전 설비	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태	이상없음
변압기	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부	이상없음
수배 전반	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부	이상없음
모타 펌프	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부	이상없음
복구 체계	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태	이상없음
근무 상태	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태	이상없음
기타

점검일시 : 2015. 09. 11.

본부:		광암:	시설 6급 이해승 (인)
			시설 9급 박건수 (인)
			기계 6급 이정원 (인)
			전기 7급 박희준 (인)
			화공 6급 강석규 (인)