의원 요구 자료 제출

시 행	주차계획과-13191
결재일자	2015.9.30.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		주차계획팀장	주차계획과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
최종규		이미경	윤보영	윤종장	09/30 신용목
협 조

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1891 번, 유찬종 의원, 도시계획관리위원회)

유찬종 의원(도시계획관리위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 1891번

□ 주차장 관련

○ 주차면 설치 규격 관련 법규 및 기준

○ 해외 사례

□ 주차면 설치 규격 관련 법규 및 기준[붙임 참고]

□ 해외 사례(각 국가 및 도시 공식 홈페이지 자료 근거)

		차 종	최소기준(평행주차 이외의 경우)		차량 사진
			너 비	길 이
미국	캘리포니아 (산타모니카)	compact	2.3m	4.5m
		standard	2.6m	5.5m
	텍사스 (포트워스)	standard	2.7m	5.5m
영국		car	2.4m	4.8m
		light vans	2.4m	5.5m
		rigid vans	3.5m	14m
		articulated vehicle	3.5m	18.5m
		coaches(60seats)	3.5m	14m
호주 (시드니)		low turnover	2.4m	5,4m (small car space의 경우 5m, Parallel Parking의 경우 6m)	문 여닫힘 요구너비와 횟수에 근거하여 구분
		Medium turnover	2.5m
		High turnover	2.6m
		Disable user	3.2m
		Small car space	2.3m
		Parallel Parking	2.3m
홍콩		motorcycles	1m	2.4m
		Private Cars and Taxis	2.5m	5m
		Light Goods Vehicles	3.5m	7m
		Medium / Heavy Goods Vehicles	3.5m	11m
		Container Vehicles	3.5m	16m
		light bus	3.0m	8m
		Coaches and buses	3.5m	12m

붙 임 : 주차면 설치 관련 법규 및 기준 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (주차계획과)	담당사무관	이미경
	☎2133-2357	주무관	최종규
	작 성 일 : 2015.09.

이곳에 본문을 입력하세요