문서번호	시설관리과-16437
결재일자	2015.10.2.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정성식		김만재	10/02 이계환
협조

2015년 공급량 저감을 위한 추진계획

2015.10

시설관리과

2015년 공급량 저감을 위한 개인별 추진계획

우리사업소 2015년 공급량이 전년 동비대비 증가하고 있어 금년 유수율

목표 달성에 어려움이 예상됨에 따라 공급량 저감을 위한 추진계획을 수립

시행코자 함

□ 소   속 : 시설관리과     직  시설7급       성명  정성식

□ 분장업무 : 수유1,2,3,우이동 지역담당 업무, 북악4중블록 공급량 관리

□ 단기(10월 1일~10월 10일까지) 공급량 저감을 위한 추진계획

○ 중블록 경계밸브 개·폐여부 확인

- 대상 : 경계밸브 6개소(송중동 58-3앞 D=900mm외 5개소)

- 기간 : 2015.10.6.~ 10.8일까지

- 인원 : 3명(지역담당 : 1명,직반장 2명)

□ 중기(10월 11일~12월 31일까지) 공급량 저감을 위한 추진계획

○ 유수율 저조 중블록(북악4중블록) 집중 탐지(급수운영과 협조)

- 추진기간 : 2015.10.16.~11.15(기간중 2일)

- 근무시간 : 심야(22:00~익일 05:00시)

- 추진방법 : 기간제근로자(3명) 이용 집중탐지후 누수의심지역 다점형 탐지시행

- 근무조 편성 : 5명/조당(직원2명,기간제 근로자 3명)

※참여인원 : 10명(직원 4명,기간제근로자 : 6명)

- 작업내용 : 상수도맨홀,하수도등 육안조사 및 청음봉 탐지

○ 노후관 및 불용관 정비

- 위    치 : 수유동 172-250호외 20개소

- 정비개요 : D=20~50mm, L=180m

○ 일일공급량 변동사항 분석

- 일일공급량 패턴 분석하여 공급량 증가 및 누수발생 의심지역 집중탐지 실시

□ 기대효과

○ 유수율 향상

- 경계밸브를 점검하여 블록별,사업소별 혼용방지 및 고립여부 확인과 집중누수탐지       등 누수발생예방에 따른 공급량 감소로 유수율 향상 기대