문서번호	급수운영과-20759
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		10/28 최임봉
협조	시설관리과장		송근호
	주무관		제영도

상수도시설물 인수인계요청에 따른 보고

(지하철9호선 2단계 915공구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

강남수도사업소

상수도시설물 인수인계 요청에 따른 보고 (지하철9호선 2단계 915공구)

도시기반시설본부에서 시행한 「지하철9호선 2단계 915공구 건설공사」와 관련하여 상수도 시설물의 인수인계 요청이 있어 아래와 같이 점검계획을 보고 드림.

관련대호 : 도시철도토목부-13215(2015.10.20.)

지하철9호선 915공구 현황

위  치 : 강남구 언주역, 선정릉역

구간내 상수도시설물 현황

- 언주역

구경(mm)	계	900	600	300	200	밸브실
연장(m)	790	158	23	532	77	26개

- 선정릉역

구경(mm)	계	900	300	밸브실
연장(m)	258	83	175	12개

위치도

926정거장(언주역)	927정거장(선정릉역)

보고 내용

지하철9호선 공사기간 동안 915공구 건설공사 구간에 대하여 지속적으로 시

설물점검을 시행하여, 손괴된 시설물은 즉시 도시기반시설본부와 보수조치를

시행함으로써 상수도시설물 안전사고 예방 및 유지관리에 만전을 기하였음

현재는 공사구간에 토사 되메우기 및 포장공사가 완료되어 육안검수는 불가

능한 사항으로써, 도로굴착을 시행하지 않고 점검 가능한 부분에 대하여 인수

인계전에 최종점검을 시행함이 타당하다고 판단됨

조치 계획

상기 보고내용에 의거 「지하철9호선 915공구 건설공사」 구간에 대한 최종점검을

시행하고자 함.

- 집중 누수탐지 시행 : 급수운영과 누수탐지 주무관 2명

- 상수도밸브실 합동점검 : 도시기반시설본부 도시철도토목부 담당주무관 협조

- 강관(D900) 전식방지 이상유무 확인 : 시설관리과 기전팀 협조

붙임 문서 : 상수도시설물 인계인수 요청 1부.   끝.