문서번호	공원여가과-4303
결재일자	2015.11.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	11/25 윤세형
협 조
	주무관			김태인

길동생태공원 고압수배전설비 검사 완료 보고

2015.  11.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

길동생태공원 고압수배전설비 검사 완료 보고

길동생태공원 생태문화센터의 전기 고압수전설비에대한 정기검사를 완료하고 그 결과를 보고드림

□ 검사일시

○ 2015. 11. 23(월) 14:00~15:00

□ 검사자

○ 한국전력공사 윤호진 ,한국전기안전공사 동부지사 윤봉현

○ 공원여가과 생태관리팀 김윤준, 문미란, 정몽희

□ 검사내용

○ 변압기 절연저항측정, 변압기유(오일) 채취 테스트 측정

○ MOF, 인입 모선 등 절연저항 측정

○ 조작개폐기류, 차단기류 동작 상태 점검

○ 소방비상설비 비상유도등 등 작동상태 점검

○ 변압기 등 수전설비 내외부 청소

○ 기타 전기관련 기기류 점검  등

□ 검사결과 : 합 격

○ 한전 인입선 조작 자동개폐기(ASS)시스템 고장(콘트롤로 소손) 교체

=> 전력선의 원할한 공급 및 안전을위하여 조속한 조치 요망

ASS개페장치(과부하보호 등, 2005년 설치)	ASS 개페장치 조작 콘트롤러

□ 정비개요

○ 정비방법 : 전기전문업체 시장조사 후 가격이 저렴한 업체를 선정하여                           일상경비로 전도받아 정비하고 증빙서류 첨부 정산

○ 소요예산 : 금삼백만원정(금3,000,000원)

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상및도시녹화                   지원,공원관리및도시녹화지원,동부공원녹지사업소산하공원유지관리,일반운

영비, 사무관리비

□ 현황 사진

고압수배전실 전경	전기안전검사 전경
소방설비 비상문 점등 전경	전기안전검사 전경

끝.