공 사 설 계 검 토 서

건 명		대현산배수지(1-3지) 내부 방수방식공사		요청기관(부서)	동부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2015.10.23.		공 사 금 액	금744,975천원
계약방법		-		검 토 금 액	금744,850천원 ( 감125천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 바닥 벽체 자기질 타일붙임 : 5,828㎡ - 천장 폴리우레아 도막 방식 : 2,669㎡ - STS PLATE : 6,450㎏ - 단면복구 (14.10㎡), 균열보수 (691.70㎡) 등
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가조정 - 컨테이너형 가설사무소, 가설창고 ・6m × 3m 6개월미만 → 3개월미만 - 공사용조명 설치 및 철거 ・잡재료비 주재료의 3% : 169원 → 51원 - 사급자재비 ・프라이머 1㎏ : 5,600원 → 5,000원 ・에폭시주입제 1㎏ : 17,000원 → 15,000원 ・폴리머몰탈 1㎏ : 1,550원 → 1,400원 - 중기기초자료 조정(2015년 10월 발표) ・무연휘발유 1ℓ : 1,464.30원 → 1,444.95원 ・저유황경유 1ℓ : 1,258.63원 → 1,241.09원			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 산업안전보건관리비 조정 - (재료비+직접노무비) × 2.49% → 1.86% + 5,439,000원
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바람
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주 요망