광운대학교 광운스퀘어 신축사업

환경보전방안검토서 재보완의견

1. 대기질(온실가스)

○ 운영시 조명용 전력사용을 줄이기 위해 LED 조명을 부하량 대비 약 53.9% 설치하는 것으로 계획하고 있으나 미흡하므로 최대한 추가 바람(수량 비율 제시)

※ LED 조명 설치에 따른 절감량 제시(단위 : TOE)

2. 토지이용

○ 사업부지의 생태면적률은 증가하였으나, 학교부지 전체 생태면적률 비교표에 의하면 금회 변경으로 옥상녹화가 크게 감소하고 있으므로 구체적인 설명이 필요하고, 광운스퀘어부지 생태면적률 비교표에서는 옥상녹화가 계획되어 있지 않으므로 당초 계획되었던 옥상녹화에 대한 현황 및 변경사항을 구체적으로 제시하고, 가급적 옥상녹화 면적이 감소하지 않도록 계획 바람

- 생태면적률 비교표에서는 해당유형에 대한 데이터가 없더라고 공간유형은 모두 표시 바람

※ 예 : 광운스퀘어부지 생태면적률표에서는 옥상녹화≥20cm 공간유형이 표시되어 있지 않음

3. 동·식물상

○ 벽면녹화 구역이 보행로에 바로 인접하므로 보행인의 불편을 초래하지 않도록 벽면녹화 식물 식재 및 유지관리 계획을 수립 바람

○ 광운학술정보관(p.46), 광운스퀘어(p.49), 학교부지전체(p.57) 각각의 벽면녹화 면적이 다르므로 벽면녹화 지점을 학교부지 전체도면에 표시하고(대상지 현황 및 계획 함께 제시) 금회 신규 조성되는 벽면녹화 96㎡가(p.75) 생태면적률 벽면녹화 면적 산정시 포함된 것인지 확인 바람(최종 벽면녹화 면적 및 위치 제시)