붙임-

문서번호
결재일자
공개여부
방침번호

			시 민
협조

제 목 :	불용관 정비(관리) 보고(000동 000-00번지외 0개소)

000동 상수도공사 (배급수관정비, 신구급수공사, 폐전 등)에서 확인된 불용관을 다음과 같이 정비 및 관리코자 보고 합니다.

발생 현황(근거)

연번	구 분 (관련공사)	발생일 (확인)	위 치	관종	구경 (㎜)	특이사항	비 고
1	노후밸브교체	00.00.00	000동000-000	아연도	20	연결 수전 없음 분기점 확인
2	급수공사	**.**.**	###동 ###-###	회주철	80	연결수전 있음 GIS 미등재 관	배수관150

□ 급수공사시 확인된 불용관임 (※ 관련 공사 등 현황 설명 )

-

작업지시 및 정비(조치)

연번	작업지시			분기점 폐쇄(정비)			완결여부	조치 방안 (진행사항)	비 고 (중블록명)
	번호	지시일	완료일	방법	구경	개소
1	000	00.00.00	00.00.00	새들잠금	20	1	완료	- 불용관 정비 실적
2	000	00.00.00	진행중	회주철	80		진행 (분기점 확인중)	- 분기점 확인을 위한 횡단 굴착중

※ 000-000번지 불용관은 분기점 추적중으로 확인시 조치

향후 계획(조치방안)

□ 분기점 확인 시 분기점 폐쇄 예정

□ 분기점 폐쇄시 광범위한 단수로 퇴수로 활용

※ 필히 불용관대장에 기록관리

붙임 : 위치도 및  사진1부(아래첨부).끝.

위치도 및 사진대지

위치도 : 0000동 000-00번지 앞
정비전 1	정비전 2
정비후 1	정비후 2