문서번호	기획관리과-2220
결재일자	2016.3.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	03/10 이계헌
협조

데이터센터 관제실 정비 계획

2016. 3.

서울특별시데이터센터

(기획관리과)

데이터센터 관제실 정비 계획

우리 센터 관제실 바닥마감재 노후화로 인한 분진발생 등 청사 내 정비가 필요한 사항에 대해서 아래와 같이 조치하여 근무환경 개선에 만전을 기하고자 함

□ 점검결과

○ 점 검 일 : 2016. 2. 9.

○ 점검결과

- 관제실(2층) 바닥마감재(카펫 타일) 노후로 인한 분진발생

- 1층내 ICT교육생 및 근무자용 음수대 필요

□ 정비계획

○ 2층 관제실 바닥 마감재 교체

- 비교적 분진발생이 적은 재료로 교체 (카펫 타일 → PVC 데코타일)

○ 음수대 배관설치

- 음수대 설치위치 : 구(舊 ) 기사대기실과 4교육장 사이

- 공사내용 : 급·배수관, 배수펌프 설치 공사

※ 아리수 음수대 이설 (구(舊) 식당 → 2층 → 1층) : 별도

< 관제실 바닥(‘□’ 마감재 상태) >	< 아리수 음수대 설치 위치 >

□ 공사개요

○ 공사기간 : ’16. 3. 14 ~ 3. 20 (기간 중 1일)

○ 업 체 명 : 시공 경험이 있는 공종별 전문업체 선정 후 시공

○ 계약방법 : 수의계약(1인 견적)

○ 소요예산 : 4,923천원 (VAT 포함)

- 공종별 세부 시공내역

(단위 : 천원)

공종	산출물량	금액	비고
실내건축	- 바닥(132㎡) 교체 (기존 : 카펫타일 ⇒ PVC 타일)	2,169
	- 폐기물 철거 및 처리	1,130
	소계	3,299
	부가세	329
합 계		3,628
기계(설비)	음수대 급·배수관 공사 (약 12m × 2)	1,178
부가세		117
합 계		1,295
총 계		4,923

- 예산과목 : 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

□ 행정사항

○ 설치공사 완료 후 일상경비로 지급

□ 추진일정

○ 공사시행 방침 수립	’16. 3. 9
○ 공사완료 및 현장정리	’16. 3. 15
○ 준공검수	’16. 3. 21

붙임 : 공종별 견적서 각 2부.  끝.