문서번호	총무과-4477
결재일자	2016.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
노장훈		이상진	04/12 이인숙
협 조	주무관			김인철
	주무관			전성욱
	주무관			전태진
	주무관			이명희
	주무관			윤여불
	주무관			최영대
	주무관			손주섭

2016년 한성백제박물관 상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

2016년 한성백제박물관

상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 결과보고

한성백제박물관 및 부속건축물에 대한 2016년 상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검을 외부전문가와 합동으로 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 재난 및 안전관리 기본법

○ 총무과-15628(2015.12.07.) 「2016년 한성백제박물관 시설물 유지관리 계획」

○ 총무과-3095(2016.03.16.) 「2016년 한성백제박물관 상반기 정기 및 해빙기 특별 안전점검 계획」

□ 점검개요

○ 점검기간: 2016. 3. 28.~ 4. 4.

건축물 명칭	대지위치	연면적(㎡)	준공연도	비 고
한성백제박물관	위례성대로 71	19,423.06	2010.10.20	지하3층,지상2층
몽촌역사관	올림픽로 424	1,666.2	1991.02.28	지하1층,지상1층
움집터전시관	올림픽로 424	670.19	1993.06.28	지상1층
백제학연구소	올림픽로 424	617.62	1989.06.01	지하1층,지상1층

○ 점검방법: 외부전문가와 합동으로 점검 실시

- 외부전문가(건축분야) : 네오크로스구조엔지니어링 대표 건축구조기술사 김정선(서울시 건술기술심의위원)

- 점검반원: 각 분야별 담당자(공무직 포함)

○ 점검결과

- 건축 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함
몽촌역사관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 - 지붕층의 방수 및 보호층이 들뜨고 부식, 균열이 발생하여 구조적인 안전과는 무관하나 누수의 원인이 되므로 보수 요함
백제집자리전시관	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 건물 외부 하단의 석재 박리가 발생하였음 : 보수요함
백제학연구소	- 주요 구조물 구조적으로 안전함 - 조적벽 일부에서 사선 균열이 발생하였고, 1층 외부 바닥 타일이 파손되었으나 구조의 안전에는 무관함. - 건물 주변 조경과의 낮은 경계벽에 균열이 발생하여 벽체가 벌어진 상태이므로 보수 요함 - 지하층이 없는 지층 슬래브에 지반 침하에 따른 바닥 처짐 및 균열이 있으나 정지, 완료된 상태로 구조적으로 안전하나 보수를 요함.

- 조경, 전기, 통신, 기계 분야

건축물명	점 검 결 과	비 고
한성백제박물관 백제학연구소	○ 녹지분야 - 녹지대 : 관목 부분고사로 4월중 보식 예정 - 잔 디 : 고사 및 사면 유실구간 보식 예정 ○ 전기분야 : 이상 없음 ○ 통신분야 : 이상 없음 ○ 기계,가스,소방 분야: 이상 없음
몽촌역사관 백제집자리전시관	○ 이상 없음

○ 점검결과에 따른 조치사항

- 보수가 필요한 부분은 보수계획 수립하여 보수·보강공사 시행

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검수당

- 소요예산: 264,300원/인․일(특급기술자)×1인×1일=264,300원

- 예산과목: 선사고대 역사문화 공간 창조, 서울의 고대역사문화를 조명하는 박물관구현, 관람지원기반구축, 박물관 유지운영, 사무관리비(100-201-01)

붙임  2016년 상반기 정기 및 해빙기 안전점검 체크리스트 1부.  끝.