	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	관내 주요산 주요등산로 주요지점 산불진압표지판 설치 결과 보고(알림)

1. 관련근거

가. 재난관리과 – 814(2016.02.03.)『2016년 봄철 산불예방 및 진압대책』                나. 재난관리과 –1170(2016.02.23.)『2016년 소방훈련 실시 기본 계획』

다. 간부회의 서장님 지시사항(2016.03.28.)『산불진압작전도 재정비 지시』

라. 재난관리과 –2069(2016.03.30.)『주요산(용마산․봉화산)주요등산로 주요지점 소방호스 소요량 파악』

2.『관내 주요산(용마산·봉화산)』에 대한 산불발생시 초기에 신속하게 대처하기 위해 주요지점에 대한 소방호스(수관) 필요 소요량 파악 및 산불진압표지판 설치 결과를 다음과 같이 보고(알림)합니다.

가. 조사 ․ 설치 기간 : 2016. 4. 1.(금) ~ 4. 15(금)

나. 조사결과 ․ 설치대상 : 8개 주요 등산로 18개소(용마산 12개소,봉화산 6개소)

※ 망우산은 차량 진입 가능하여 조사 ․ 설치대상에서 제외

용마산	봉화산
중랑구 면목동 산1-4일대	중랑구 신내동 652일대
면적 : 2.64㎢ 높이 : 348m	면적 : 0.98㎢ 높이 : 160.1m

다. 조사 ․ 설치자 : 재난관리과 대응총괄팀장외 2명

라. 조사 ․ 설치 내용

1) 주요등산로 입구 차량부서 위치 파악

2)  주요등산로 입구에서 부터 등산로 주요지점마다 소방호스(수관15m)필요 소요량 조사

3) 주요지점에 필요한 소방호스 특수번호 표기한 산불진압표시판 설치 가능위치 파악 및 설치

산불진압표지판 설치(봉화산 정상)	산불진압표지판 설치(용마산 폭포분기점)

4) 기타 등산로상 재난사고 위험지역 파악 등

마. 산불진압표지판

산 불 진 압 표 지 판

바. 관내 주요산(용마산,봉화산) 주요등산로 주요지점

연 번	관내 주요산 주요등산로 주요지점	비 고
1	용마산(완성빌라) → 나무계단끝
2	용마산(서일대) → 휴게소 → 오거리쉼터 → 건일배드민턴장
3	용마산(사가정공원) → 용마제일약수터 → 깔딱고개
4	용마산(폭포공원) → 폭포공원분기점 → 용마산7보루 → 용마봉 → 제3헬기장 → 제2헬기장 → 제1헬기장
5	봉화산(보현정사) → 체력단련장 → 봉수대정상
6	봉화산(봉수대공원) → 체력단련장 → 봉수대정상
7	봉화산(신내공원) → 체력단련장 → 봉수대정상
8	봉화산(법장사) → 묵동봉화산성황당 → 체력단련장 → 봉수대정상

바. 활용방안

1) 관내 주요산 주요등산로 주요지점 실측 통한 효율적인 화재진압

2) 주요등산로 주요지점 실소요 소방호스 파악으로 선재적 대응 가능

3) 상황실, 지휘차 및 관할 펌프차에 비치하여 유사시 적극활용

3. 현장대응단 및 각 119안전센터는 변경사항 발생 즉시 현황을 수정 비치하고, 평시 산불 화재진압대책 및 각종훈련에 적극 활용하여 유사시 신속하게 대처하시길 바랍니다.

붙 임 : 1. 용마산 산불진압작전도 1부.

2. 봉화산 산불진압작전도 1부.

3. 산불진압 위치표시판 설치사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,중화119안전센터장,면목119안전센터장,망우119안전센터장
담당자	나정호		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	신종복		소방서장	04/26 이석훈
협조자
시행	재난관리과-2776	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중랑구 신내2동 644-2	/
전화	02-3423-1384	/전송	3423-1385	/	mc731na@seoul.go.kr	/	대시민공개