문서번호	시설관리과-13166
결재일자	2016.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
강병국	이준호	04/27 유인행
협 조

가압 급수구역 유수율 관리 계획

(독박골1증압, 불광증압장)

시설관리과

가압 급수구역 유수율 관리계획 (독박골1증압, 불광증압장)

우리사업소 유수율 98%이상 달성 추진과 관련 담당지역내

2016년 가압장 유수율관리 계획을 아래와 같이 추진하고자 함.

Ⅰ		가압장 현황

○ 급수 현황

연번	가압장명	급수수계	관할구역	급수인구	급수수전	지역현황	비고
1	독박골 1증압	불광터널 배수지	불광1동	894	153	주택가
2	불광 증압	독박골 배수지	불광1동	204	110	주택가

Ⅱ		유수율 현황

○ 유수율 증▪감 현황

- 2016년 유수율은 각각 전년 대비 6.2~24.7% 증가

(단위:%)

가압장명	유수율 증ㆍ감	2015년	2016년	비고
독박골 1증압	24.7	86.8 (1월~12월)	111.5 (1월~2월)
불광 증압	6.2	94 (1월~12월)	100.2 (1월~2월)

Ⅲ		가압 급수구역 관리

○ 가압 급수구역 집중 점검 및 결과

- 상수도GIS시스템과 Arisu인포시스템의 가압급수구역 수전일치 조사

▪ 독박골1증압 급수구역 점검 : 153개소

▪ 불광증압 급수구역 점검 : 110개소

- 시스템과 현장조사결과 가압급수구역 불일치 수전 확인

▪ 독박골1증압 급수구역 : 1개소(독립수전)

▪ 불광증압 급수구역 : 10개소(주계량기 포함)

Ⅳ		가압 급수구역 관리 추진 계획

○ 가압 급수구역 수전 불일치 사항 변경

- 가압 급수구역 수전 불일치 사항 요금과에 변경 요청

붙임 : 1. 가압 급수구역 현황 1부.  끝.