문서번호	하천관리과-6714
결재일자	2016.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수관리팀장	하천관리과장
윤인식		지승현	05/03 이진용
협조

『2016년 수해대비』

빗물저류조 일제점검 결과 보고

2016. 5

물순환안전국

(하천관리과)

『2016년 수해대비』

빗물저류조 일제점검 결과 보고

2016년 우기대비 자치구에서 운영·관리중인 빗물저류조에 대한 사전일제점검을 실시하고 적출사항에 대한 정비결과를 보고 드림

- 점검계획 : 하천관리과-3404호(2016.3.9.) -

Ⅰ		점검개요

○ 점검대상

- 저류조 : 망우산 빗물저류조 등 18개구 31개소

○ 점검 및 정비기간 : ’16. 3. 15. ~ 5. 2.

○ 점검반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법

- 자치구별 직원구성 자체점검

※ 다만, ’15년도 준공 및 ’16년도 추진중인 저류조 : 시·구 합동점검

Ⅱ		점검내용

○ 빗물저류조

- 운영 매뉴얼 및 상황실

· 빗물 저류조 개요 및 배수 유역도 작성 여부

· 업무 흐름도, 비상 단계별 운영 계획(수문조작)

· 비상연락망 체계(담당공무원, 지역 주민)

· 상황실 운영(수문 작동 방법) 현황 등

- 현장점검

· 유․출입 관로 파손, 토사 및 오물 등 퇴적 여부

· 유입부 스크린 파손 및 낙엽 등 퇴적물 적치 여부

· 빗물저류조 구조물 손상, 내부 오물 및 토사 퇴적 여부

· 방류 수문 이상 여부

· 유지관리 입구(장비투입구) 파손 및 덮개 개폐 여부 등

○ 기타

- 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

Ⅲ		점검결과

○ 적출사항 : 31건

○ 조치결과

- 완료 : 20건

- 조치중(외부 배전반 비가람막 설치 등) : 6건

⇒ 우기전(5.15)까지 정비 예정

- 시기 미도래(준공 시까지 공정관리, 민원처리, 안전관리 철저 등) : 5건

○ 주요 적출사항(세부 : 붙임)

- 저류조 내 공사잔재 반출 및 바닥 퇴적오물 청소

- 유지관리를 위한 진출입 맨홀 개폐상태 확인(비상시 내부점검 가능상태 유지)

- 유입부 낙엽, 잡풀 등 지장물 제거 등

관악산 빗물저류조	동국대운동장옆 빗물저류조	시흥계곡 빗물저류조

붙임 : 2016년 수방대비 빗물저류조 점검결과(세부) 1부.  끝.