국가 안전대진단 추진 결과 보고

2016. 5

품질시험소

Ⅰ. 개 요

□ 진단기간 :  2016.03.07. ~ 03.11

□ 진단대상 : 건축물 분야(자치단체 공공청사) 2개 시설

□ 진단방법 : 시설분야별 점검리시트를 통한 육안 현장점검

□ 참여기관 및 인원 : 서울특별시 품질시험소,  공무원 4명

□ 추진경위

○ 국가안전대진단 기간내 2016년 특정관리대상시설 상반기 점검 실시      요청 접수(‘16.02.11)

○ 2016년도 시설물 안전점검 추진계획 수립(‘16.03.03)

○ 2016년도 상반기 안전점검 결과보고 및 정비계획 수립(‘16.03.28)

○ 점검결과 조치사항 시행(‘16.04.08)

Ⅱ. 안전점검 결과

	< 총 평 >
□ 점검개요 ○점검대상 기관 : 서울특별시품질시험소 ○점검대상 : 2개소(품질시험소 본관, 별관) ○중점점검사항 - 건축물 주요구조물의 손상 및 균열 여부 - 기계·가스시설의 손상 및 균열 여부 - 전기·소방시설의 안전여부 확인 □ 점검결과 ○ 조치결과 - 지적건수 : 1건 - 조치완료 : 1건 ○ 지적사례 : 건물 옥상 콘크리트 내력벽과 조적외벽 벌어짐 1개소 ○ 문 제 점 : 구조안전 문제는 없으나, 지적부위 보수 필요 ○ 개선사항 - 벌어진 조적외벽에 대하여 2016년 청사 시설물유지보수비로 보수완료 ○ 기대효과 : 건물 내구성 및 미관개선 □ 총평 및 향후계획 ○ 위 건축물에 대한 시설물의 안전관리에 관한 특별법에 따른 점검표에 의거 점검한 결과 2015년 정기점검 사항과 비교 검토하였을 때 구조적으로 문제가 야기될만한 중대한 결함사항이 진행되는 것은 없는 것으로 조사되었으나, 향후 지속적인 안전점검과 유지관리계획 수립이 필요함.

□ 결과 종합

□ 점검대상 및 점검실적

○ 점검대상 : 1개 건축물 분야 2개소(자치단체 공공청사)

○ 점검실적 : 2개소 점검 완료(100%)

- 자체점검(일반시설) : 2개소

< 점검대상 및 점검실적 >

구 분	점검대상(개소)			점검실적(개소)
	계	공공시설	민간시설	계	공공시설	민간시설
계	2	2		2	2
민관합동점검
자체점검	2	2		2	2
표본점검

□ 참여인원 : 4명(공무원 4명)

○ 자체점검 : 4명(공무원 4명)

< 점검참여 연인원 >

구 분	연인원(명)
	계	공무원	전문가	민간 (시설 소유자․괸리자 등)
계	4	4
민관합동점검
자체점검	4	4
표본점검

□ 점검결과 조치사항 : 1개소(전체 점검시설 2개소의 50%)

○ 보수·보강 : 1개소

- 건물 옥상 콘크리트 내력벽과 조적외벽 벌어짐 부위 보수완료

< 공공시설 점검결과 조치사항 >

구 분	점검 개소	조치사항(개소)							소요예산(백만원)
		계	이상없음	현장조치	보수보강			정밀 진단 대상	계	보수 보강	정밀 진단
					계	1~3개월	3개월 이상
계	2	2	1			1			2	2
민관합동점검
자체점검	2	2	1			1			2	2
표본점검

□ 문제점 및 대책

○ 문 제 점

- 구조안전 문제는 없으나, 지적부위(벌어진 조적외벽) 보수 필요

○ 대    책

- 벌어진 조적외벽에 대하여 2016년 청사 시설물유지보수비로  보수  완료

□ 소요예산 : 2백만원(보수·보강 2백만원)

○ 공공시설 : 2백만원

- 건물 옥상 콘크리트 내력벽과 조적외벽 벌어짐 부위 철거 후     재 설치로 보수완료

□ 분야별 점검결과

< 건축물 분야 >

	< 점검 개요 >
◈ 점검실적 : 2개소 점검 완료(공공시설 2) - 자체점검 : 2개소 (공공시설 2) ◈ 참여인원 : 4명(공무원 4)

□ 점검결과 조치사항 : 1개소(전체 점검시설 2개소의 50%)

○ 보수·보강 : 1개소

- 건물 옥상 콘크리트 내력벽과 조적외벽 벌어짐 부위 보수완료

< 공공시설 점검결과 조치사항 >

구 분	점검 개소	조치사항(개소)							소요예산(백만원)
		계	이상없음	현장조치	보수보강			정밀 진단 대상	계	보수 보강	정밀 진단
					계	1~3개월	3개월 이상
계	2	2	1		1	1			2	2
자체점검	2	2	1		1	1			2	2

□ 문제점 및 대책

○ 문 제 점

- 구조안전 문제는 없으나, 지적부위(벌어진 조적외벽) 보수 필요

○ 대    책

- 벌어진 조적외벽에 대하여 2016년 청사 시설물유지보수비로  보수  완료

□ 소요예산 : 2백만원(보수·보강 2백만원)

○ 공공시설 : 2백만원

- 건물 옥상 콘크리트 내력벽과 조적외벽 벌어짐 부위 철거 후     재 설치로 보수완료