공단119안전센터 차고문 고장 실정 보고

2016.  5.

구로소방서

공단119안전센터 차고문 고장 실정 보고

장기사용(‘04년 설치) 및 노후와 과다사용으로 차고문 낙하에 따른 문짝 파손으로 보안, 먼지 등으로부터 소방차량과 장비관리에 어려움이 있는 실정임

□ 현실태

◦12년 이상 경과된 차고문 낙화에 따른 문짝파손 및 노후로 기능상실

◦현 설치 차고문, 전체적인 부품 및 트랙 모터의 노후로 작동 불량

※ ‘15년 출동 7,290건으로 내구년수 기준 사용횟수 이상 사용

□ 개선(안)

◦10년 이상 사용으로 차고문 고장부분 수리보다 경제적 수리한계비용     감안 전체 교체함이 타당함

◦사업개요

- 사업기간 : 2016. 5. 23. ~ 5. 31.

- 대    상 : 구로소방서 공단119안전센터 차고문

- 위    치 : 구로구 디지털로34길 56(구로동)

-  규     모 : 오버해드도어 6,400×4,600 1개소, 7,500×4,600 1개소,

※ 청사현황 : 3층 연면적 886.7㎡, 2004년 준공

□ 소요예산 : 25,700천원

◦6,400*4,600 1세트 : 12,000,000원

◦7,500*4,600 1세트 : 13,700,000원

□ 기대효과

◦신속한 현장출동으로 소방업무의 효율성 극대화 향상된 소방서비스 제공

□ 차고문 고장 실정 사진

차고문 노후 고장부분