문서번호	공원운영과-7721
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
우장명	장길아	이기성	05/19 오진완
협 조

서서울호수공원 재난안전표지판 설치 계획

2016. 5

공원운영과

(서서울호수공원)

서서울호수공원 재난안전표지판 설치 계획

본격적인 행락철을 맞아 공원을 이용하는 시민이 증가함에 따라 안전사고가 우려되는 중앙호수 주변에 재난안전표지판을 설치하여  위급상황 발생 시 신속하게 대처하고자 함.

Ⅰ		추진방향

□ 공원 방문객의 안전 및 신속한 구조를 위해 기존 시설물을 활용하여 호수 주변에 재난안전판을 설치함.

□ 방문객에게 위급상황 발생 시 응급처치 및 인명구조장비 활용법을 안내하고 위급 시 119에 위치를 불러주면 119 출동시스템과 연동되어 신속한 구조가 이루어지도록 함.

Ⅱ		설치개요

□ 설치위치 : 서서울호수공원 중앙호수 및 산책로 주변

□ 설치수량 : 구명부환 사용법 안내판 5, 응급상황 대처방법 안내판 3

Ⅲ		설치방법

□ 구명부환 사용법 안내판 : 5개소

□ 기존 구명부환 거치대에 사용설명 안내판 부착

□ 응급상황 대처방법 안내판 : 3개소

□ 호수주변 산책로 및 인근 숲길과 체육시설 주변 등 다중이용 장소

□ 통상 가로시설물 설치 거리기준을 준용하되 필요 시 조정

Ⅳ		소요예산

□ 소요예산 : 3,300천원

□ 구명부환 사용법 안내판 :  165천원 × 5개소 =  825천원

□ 응급상황 대처방법 안내판 :  825천원 × 3개소 = 2,475천원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경․ 생태테마공원 육성, 산하공원운영, 서부공원녹지사업소  산하공원 유지관리, 사무관리비

Ⅴ		기 타

□ 기대효과

□ 구명부환 사용법 안내로 사고 시 초기 인명구조

□ 응급상황대처법 안내로 재난초기 응급처치와 소생술 증대 효과

□ 행정사항

□ 사업시행 전 양천소방서와 시설물 설치정보 자료협조

□ 설치완료 후 소방서로 자료통보 → 소방안전지도 등록 후 활용

※ 붙임 : 재난안전 표지판 설치시안 1부.  끝.

붙임 1.

재난안전 표지판 설치 시안

[ 구명부환 사용법 안내문 ]

구명부환 사용법
1. 거리를 목측 하여 로프 길이를 조정한 후 요 구조자를 향하여 반쯤 구부린 자세로 선다. 2. 한손은 구명부환을 쥐고 다른 손은 로프를 잡고 다리는 어깨 넓이만큼 벌려 앞으로 내민다. 3. 이때 내민 발로 로프의 끝부분을 밟아 고정시킨다. 4. 구명부환을 던질 때에는 바람이 불어오는 방향(풍상)으로 던진다. 5. 요 구조자가 구명부환을 잡았을 때 너무 강하게 잡아 당기지 않도록 한다.
서서울호수공원 양천소방서

[ 안내 표지판 규격]

1. 안내판 규격 : 가로 50cm X 세로 30cm X 두께 1cm

2. 설치높이 : 지면으로부터 120cm 이내

3. 설치위치 : 구명부환 거치대에 1개씩(5개) 부착

4. 재 질 : 포맥스(Foamdx UV)

5. 활 용 : 공원이용시민 및 관계자가 구명부환 사용 시 참고

[응급상황 대처방법 안내판 (문안)]

[표지판 규격 및 설치 (안)]

1. 규 격 : 가로 100cm x 세로 80cm x 설치높이 150cm

2. 재 질 : 포맥스(Foamdx UV) 친환경 목재

3. 형 태 : 바탕에 안내도안 및 문안 양각

4. 기 타 : 도안참조 (시제품 제작 후 결정)

5. 부착방식 : 지면에 세워서 하단 매립 120cm 높이 유지

	시민이 행복한 안전한 서울
	응급상황 발생 시 긴급구조 119
	서서울호수공원 양천소방서

150cm

80cm

100cm