	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	쪽방 사고 Zero 안전 다지기 전수조사 결과 취합 알림

1. 관련문서

가. 본부 예방과-5087(2016.2.26.) 「2016년도 봄철 화재예방 대책 알림」

나. 2016년 용산소방서 주요업무계획 「화재취약지역(쪽방) 현장 밀착형 안전관리 추진」

다. 예방과-3484(2016.3.25.) 「쪽방 사고 Zero 안전 다지기 전수조사 계획 알림(특수시책)」

라. 본부 예방과-11080(2016.5.2.) 「2016. 중점관리대상 소방안전대책 알림」

2. 위와 관련 용산구 관내 노후 건축물이 밀집한 쪽방지역에 대한 전수조사 실시 결과를 다음과 같이 알려드리니 각 부서는 대형화재 방지 및 안전사고 예방에 대한 기초자료로 적극 활용 하시기 바랍니다.

가. 조사일자: 2016. 4. 4.(월) ~ 5 12.(목)

나. 조사결과: 69개동(갈월동 ․ 동자동 쪽방지역 전 대상)

구분	건물 (동)	쪽방수	주민수	준공
동자동	67동, 1~4층	1,251	1158	1950년대
갈월동	2동, 1~3층	77	36	1920년대
합 계	69동	1,328	1,189

다. 조사진행

자체계획	⇨	현장방문	⇨	밀착조사	⇨	소방시설 설치 추진 (소화기,감지기 등)
(3월)		(4월)		(4~5월)		(6월 이후)

라. 추진결과

○ 쪽방지역 전 대상 개별 건물 관리카드 작성 : 69개동

○ 거주자 현황 및 소방시설 등 현황 파악

⇒ 소화기 392, 단독경보형감지기 284개, 보이는 소화기 21개소 등

○ 주택용 소방시설(소화기 등), 완강기 등 소방시설 안전점검

○ 쪽방 전용 화재안전지킴치 스티커 부착

마. 향후 추진계획

○ 주택용 소방시설 소화기 및 단독경보형감지기 부족분 보급․논의

☞ 용산소방서 & 용산구청 & 서울역쪽방상담소등과 협의

○ 노후건물 리모델링을 통한 소방시설 개선 / 1개소 완료(2016.4월)

○ 쪽방지역 전 계단 논슬립 설치 추진

☞ 2016년 설치 완료 협의: 용산소방서 & 용산구청

붙임  1. 쪽방 안전다지기 전수조사 결과 서식 1부.

2. 쪽방 건물별 관리카드 69부(별도첨부/웹하드: 용산/예방과/예방팀/쪽방관리카드)

3. 쪽방 전수조사 추진 사진 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	정인주		예방팀장	박숙자		예방과장	05/20 이은와
협조자
시행	예방과-5961	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-792-2119	/전송	02-749-1977	/	jinju73@seoul.go.kr	/	대시민공개