문서번호	스포츠마케팅과-5069
결재일자	2016.5.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		스포츠마케팅과장		체육시설관리사업소장
차선동		윤여찬		05/24 이구석
협 조
	운영기획과장				김남대
	시설개선과장				최용덕
	경영기획팀장				오부태
	주무관				최웅의

2016년 여름철

제1수영장 및 제2수영장 안전 점검 수립

2016. 5

체육시설관리사업소

(스포츠마케팅과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	수질검사 자격사항 등
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	체육정책과
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 여름철

제1수영장 및 제2수영장 안전 점검 수립

본격적인 여름철을 대비하여 수영장(제1․2수영장, 스킨스쿠버장) 운영 시설을 법적 기준에 적합하도록 유지․관리하고 안정․위생 기준에 대한 점검을 강화하여 이용시민이 안전하고 편리한게 수영장을 이용할 수 있도록 하고자 함

Ⅰ		법적근거

체육시설의 설치․이용에 관한 법률 제11조(시설 기준 등)

체육시설의 설치․이용에 관한 법률 제24조(안전위생기준)

체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙 제8조 및 제23조

2016 여름철 수영장 지도점검 계획(체육정책과-5687호)

Ⅱ		추진개요

점검대상시설

❍ 잠실제1수영장(서울시체육시설관리사업소 직영 운영)

❍ 잠실제2수영장 학생수영장(서울시교육청 운영)

❍ 잠실제2수영장 스킨스쿠버풀장(푸른한강지키기운동본부)

시설기준 및 안전위생기준 점검

❍ 중점점검기간 : 2016년6월 ~ 8월

❍ 중점점검내용

- 여름철 수영장 안전사고 예방 및 위생관리 등

- 수영장의 시설기준 준수 사항

- 전염병 예방 및 안전사고 방지 대책

- 수영장 이용질서 확립 등

Ⅲ		추진목적

수영장 및 물놀이 시설 안전사고 예방 및 위생관리

전염병 예방 및 수영장 이용질서 확립

안전관리 교육 및 응급상황 발생 대처 능력 향상

Ⅳ		세부추진계획

점검대상시설 현황

❍ 시설현황

구 분		시설현황	운영주체	비 고
제1수영장		- 경영풀 : 1,250㎡(25m×50m) - 다이빙풀 : 625㎡(25m×25m)	사업소	직영
제2수영장	학생수영장	경영풀 : 2,664㎡(25m×50m)	서울시 교육청	무상임대
	다이빙풀장	다이빙풀 : 525.4㎡	푸른한강지키기 운동본부	유상임대

수영장 시설기준 점검

❍ 필수시설

- 물의 깊이는 0.9m ~ 2.7m 이하 유무

- 일정한 거리 및 수심표시 여부 확인

- 수영조와 주변 통로 바닥, 다이빙 도약대 미끄럼 유무 확인

- 다이빙 도약대와 천장까지 일정거리 확보

※ 7.5m이상 5m유지, 7.5m이하3.4m 유지

- 수영조 전체 조망할 수 있는 감시탑 설치 유무

※ 호텔 등 일정 범위의 이용자에게 제공되는 수영장 제외 가능

❍ 임의시설

- 물 미끄럼대, 유아 및 어린이용 수영조 설치 유무 확인

수영장 안전위생 기준 점검

❍ 공통기준

- 안전운영 매뉴얼 비치 및 숙지 여부, 입장자의 정원 초과 입장 유무

- 부상자․환자 구호를 위한 응급실 및 구급약품 구비 여부

- 다이빙 도약대 전면 돌출부 5명 이상 수영 금지 준수 여부

- 수영조의 욕수 순환 통과 횟수 확인(1일 3회 이상)

- 1시간 마다 수영자 밖으로 나오도록하고 수영조 점검 유무 확인

※ 호텔 등 일정 범위의 이용자에게 제공되는 수영장은 수영조의 점검 시간을 체육시설업자가 별도로 규정

- 수영조 욕수 수질기준 점검 및 확인

•「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 준수 여부

• 시 지침에 의거 성수기 주1회, 비수기 월1회 점검 유무

	<수영장 수질검사>
1. 현장 간이수질검사 · 수질검사기 확보 : 잔류염소측정기, 청명도측정기, PH농도측정기 등 · 검사내용 : 잔류염소량, 청명도, 수소이온농도(PH) · 검사주기 ① 성수기(7 ~ 8월) : 주 2회 이상 ② 비성수기 : 월 1회 이상 - 자체계획에 따라 시행 2. 종합수질검사 : 2015년 여름철 종합대책 알림(기획담당관-7166호) · 채수 및 검사의뢰 : 담당부서(시설개선과) · 검사주기 ① 성수기 : 주 1회이상 ② 비수기 : 월 1회이상 ※단, 「체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙」개정(15.6.23시행)에 따라 신설된 비소, 수은, 알루미늄 등의 중금속 항목은 분석장비가 없는 보건소에서 검사가 불가능하므로 보건환경연구원 의뢰를 통해 연1회 검사 - 검사방법 · 「체육시설의 설치․이용에 관한 법률 시행규칙」별표6에 의거 「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」에 의한 검사방식 준용

Ⅴ		행정사항

업무분장

구 분		업 무 분 장	비 고
스포츠마케팅과	생활체육반	2016 여름철 수영장 안전검검 계획 수립 제1수영장 운영 현황 관리감독 제1수영장 현황보고 및 수질검사결과 제출
운영기획과	경영기획팀	제2수영장 운영 현황 관리 감독 제1․2수영장 경영풀 및 다이빙풀 현황․결과 수합 사업소 전체 수영장 제출양식 통보(1~3차)	체육진흥과
시설개선과	설비반	수질 및 시설안전 확인 감독(수시) 수질검사의뢰 및 결과 통보(매월 & 매주) ※ 간이 및 종합수질검사 의뢰(수질검사 주체 참조)

추진일정

❍ 사업소 수영장 안전시설 점검 계획 수립             2016.05.25

❍ 사업소 수영장 안전시설 점검(예정)       2016.06.01 ~ 08.31

❍ 채수 및 검사의뢰(예정)                            2016.05.31

❍ 현황 및 안전관리 점검 및 결과 1차통보             2016.06.09

❍ 채수 및 검사의뢰(예정)                            2016.07.15

❍ 현황 및 안전관리 점검 및 결과 2차통보             2016.07.31

❍ 채수 및 검사의뢰(예정)                            2016.08.16

❍ 현황 및 안전관리 점검 및 결과 3차통보             2016.08.31

붙 임 : 2016년 여름철 수영장 점검 계획 1부.

수영장 수직검사 주기 및 주체(참고자료) 1부.

수영장 점검 제출양식 1부.   끝.