문서번호	하천관리과-10266
결재일자	2016.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수관리팀장	하천관리과장
윤인식		지승현	07/06 이진용
협조

『관악산 빗물저류조 설치공사』

시장 수해대비 현장점검 결과보고

2016. 7

물순환안전국

(하천관리과)

- 관악산 빗물저류조 설치공사 -

시장 수해대비 현장점검 결과보고

상습침수지역인 도림천 일대 침수피해 저감을 위해 추진중인 관악산 빗물저류조 설치공사에 대한 시장 수해대비 현장점검 결과 보고임

Ⅰ		방문점검 개요

○ 일시 : 2016. 7. 4(월) 10:30 ~ 11:30

○ 장소 : 관악산 빗물저류조 설치공사 현장

○ 안건 : 수해대비 현장점검 및 관계자 격려

○ 참석

- 시장 및 기자단, 신언근 시의원

- 서울시 : 하천관리과장, 치수계획팀장, 치수관리팀장, 치수설비팀장

도시기반시설본부 시설국장, 방재시설부장, 치수시설과장 등

- 자치구 : 관악구 안전치수과장 등

Ⅱ		보고내용, 현장확인 및 당부사항

□ 보고내용

○ 도림천 일대 수해방지대책 및 관악산 빗물저류조 추진사항 청취

(보고자 : 도시기반시설본부 시설국장)

- 도림천 통수능 개선대책(충무교 재가설 등) 및 중기대책(방수로 설치)

- 빗물저류조 추진사항 등(현 공정 74%)

□ 현장확인

○ 빗물저류조 하부 공사장(유입, 유출부 등)

□ 당부사항

○ 집중호우 시 도림천 홍수피해가 발생치 않는 한도내에서 빗물저류조에 저류된 우수를 후속강우 대비 최대한 조기에 도림천에 방류시킬 수 있는 운영방안(매뉴얼)이 필요함.

○ 수해방지를 위한 빗물저류조 확충사업의 노고에 감사드리며, 올해 수해피해가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해주기 바람.

Ⅱ		조치계획

○ 유관부서(하천관리과, 방재시설부, 관악구) 및 설계사 등과 관악산 저류조(버들골, 공대폭포, 서울대 정문앞 저류조)에 대하여 도림천의 통수능, 수해발생현황 등을 고려 하류부 피해를 최소화 하는 범위내에서 적기방류 및 재가동 할 수 있는 최적의 운영매뉴얼 모색.

현장 브리핑	빗물저류조 하부 점검

끝.