문서번호	정수과-3162
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	07/19 임정규
협조

수질자동계측기 불용처분 결과 보고

2016. 7

암사아리수정수센터

(정  수  과)

수질자동계측기 불용처분 결과 보고

□ 관련근거

○ 수질자동계측기 불용결정 및 처분계획(정수과-2172, ‘16.5.19)

- 노후 및 고장 수질자동계측기 87대 서울시 SR센터를 통해 무상양여 처리

□ 불용품 처분결과

○ 수거일자 : 2016. 7. 11(월)

○ 처분방법 : 서울시 SR센터 무상양여(인수자 이성원)

○ 처분대상 : 유동전류계 등 수질자동계측기 11종 87대

연 번	품 명	품목의 설명	규격 및 제조사	단위	댓수	상 태	비 고
1	유동전류계	침전수 입자 전류 측정	SC5200/MILTON ROY社	대	2	폐품(고장)
2	암모니아성질소	원수 암모니아성질소 측정	ADI 2019/APPLICON社	대	2	폐품(고장)
3	5항목측정기	탁도,잔류염소,수온,Ph,전기전도도 측정	MP-2000/SERES社	대	1	폐품(고장)
4	탁도계	침전지 입구 탁도측정	TUF-100/DKK社	대	2	폐품(고장)
5	잔류염소계	정수 잔류염소 측정	CLF-101/DKK社	대	2	폐품(고장)
6	전기전도도계	정수 전기전도도 측정	WD-36D/DKK社	대	1	폐품(고장)
7	시안측정기	원수 시안측정	ADI 2013/APPLICON社	대	1	폐품(고장)
8	전기전도도계	침전수 전기전도도 측정	WBM-100/DKK社	대	1	폐품(고장)
9	pH계	침전수 pH측정	HBM-100A/DKK社	대	1	폐품(고장)
10	탁도계	침전지 입구 탁도측정	1720C/HACH社	대	2	폐품(고장)
11	탁도계	개별여과지 탁도 측정	MICROTOL 3/HF社	대	72	폐품(고장)

□ 불용품 및 수거사진

암모니아성질소 측정기	개별여과지 탁도계	잔류염소계 등

침전지입구 탁도계	계측기 수거 1	계측기 수거 2

붙임 : 무상양여합의서 1부. 끝.