지침비정상 계량기 출장보고서

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	김성희	장경환	08/04 代장경환

우리사업소 관내 관악구 난곡동 633-56호 소재 이상수도계량기(지침비정상)와 관련 현장조사한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 8. 3.

보고자 : 7급  김성희

☐ 수전내역

주 소	성명	고객번호	업종	구경	기물번호	검침일	지침	사용량	평균사용량 (정상8개월)	비고
관악구 난곡동 633-56	난곡동주민 센터	21971283	20	40	D150000 6550	7.25	12709	2316㎥	334㎥	지침 비정상

☐ 현장조사내용

☐ 급수상태 실태 확인사항	☐ 수도계량기 지침 상태
- 건물 내 누수여부 : 없음 - 행사 등 격증여부 : 없음 - 탁상 또는 누적 검침 여부 : 없음

상기 수전의 건물은 공공용 독립건물로 현장조사한 결과, 위 수용가는 건물내  누수 및 수리한 흔적 및 사실이 없고, ‘16.7.25.일 정례검침시 주계량기 지침 12709, 주계량기 사용량은 2316㎥으로 위 계량기의 지침은 천단위 비정상으로 판단됨.

☐ 조사자 처리 의견

위 조사사항과 같이 지침비정상 수도계량기 업무절차처리에 따라 해당 수도계량기는 즉시 교체하고 당월요금은 전년 동기 사용량(498㎥)을 부과하여 지침비정상 재발생을 해소함이 타당하다고 사료됩니다. 끝.