작 업 일 보(구로구 8. 04)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	08/04 김정수

2016년 8월 04일 목요일 날씨 : 맒음,	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	4	처리건수	4	미처리건수		누적건수	441
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 구로동 106-6 800X400 분기밸브 “ 400X300 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 104-8 800X400 분기밸브 “ 400X300 분기밸브 “ 300X200 분기밸브 104-10 300 분기밸브 104-11 300X200 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 소출수:신도림동 416-5 성락교회별관 20mm관경협소 구경확대권유 불출수:구로동 400-18 전유리 세척작업중 계량기철거 정상출수 실누수:구로동 487-47 이정근 20mm계량기후옥내누수 옥내탐지인계 이물질출수:구로동 79-5 조정제 퇴수변 1시간퇴수후 정상출수 O기타 , 노후밸브점검 구로동 707-22호앞 500mm 개봉동 403-68호앞 500mm
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소	1
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타	2
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	4 (441)	(646)