취·정수장 시설물 점검표

영등포아리수정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수 시설	∙ 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검 ∙ 취수장 수위계 상태 및 이동밴드스크린 작동상태 점검 ∙ 염소투입설비의 염소가스 누출 여부 등 점검 ∙ ․정수장 배수펌프 및 침수경보시설 가동상태 점검 ∙ 정수장 내 맨홀(밸브 등) 안전관리 상태 점검 ∙ 약품저장 탱크, 배출수처리시설 등 이상여부 등 점검급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙ 착수정, 혼화지, 약품탱크, 여과지, 정수지, 송수펌프실, 오니처리장 시설물 상태
정수처리 및 수질 관리실태	∙ 오일펜스 및 조류차단막 관리·작동실태 점검 ∙ 고탁도, 조류대응 준비상태 점검 ∙ 수질감시자동측정기 정상가동 여부 점검 ∙ 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검 ∙ 정수처리 공정별 수질관리 실태 점검 ∙ 고도정수 처리시설(오존, 활성탄) 가동상태 점검 ∙ 침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙ 정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙ 잔류염소 적정유지 여부 ∙ 여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙ 수질자동측정기 관리상태 ∙ 고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 적정 운영 여부
전기설비분야	∙ 비상 발전기 작동상태 점검 ∙ 옥외 배선 노출 불량점검 ∙ 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안점검 및 저항 값 측정

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙기타 점검사항

점검자   직        성명 김진수 (인)

2016. 8. 29(월).  ~ 9. 5(월).    점검자   직        성명 박응희 (인)

점검자   직        성명 최년수 (인)

점검자   직        성명 김익동 (인)

점검자   직        성명  오재승 (인)

점검자   직        성명  양묘식 (인)

점검자   직        성명  배승철 (인)

점검자   직        성명  김경진 (인)

점검자   직        성명  김선례 (인)

점검자   직        성명  장현성 (인)

점검자   직        성명  안기열 (인)

점검자   직        성명  정종범 (인)

점검자   직        성명  김원일 (인)