문서번호	보행정책과-1804
결재일자	2016.8.10.
공개여부	비공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	보행정책팀장	보행정책과장	보행친화기획관

보도시설물 통합도면 작성계획

2016. 8

도시교통본부

(보행정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

보행시설물 통합도면 작성계획

우리시 보도 상 모든 시설물을 포함하는 통합도면을 작성하여 보행정책에 적극 활용코자 함

□ 추진배경

○ 보도시설물 도면 각 부서 별도 관리로 행정의 비효율성 초래

- 다양한 보도 시설물 확인에 많은 시간 소요

※ 보도시설물 관리시스템 현황

연번	도면 및 시스템명	주요 내용	관리부서	공개
1	수치지형도 ※ 국가표준도면	보도, 차도, 하수, 전신주 등 모든 공간정보 기초자료	국가정보지리원	외부
2	T-GIS	보도, 노면표시, 횡단보도, 신호, 음향신호기 등	교통운영과	외부
3	보도포장시스템	보도 면적, 길이, 재질 등	보도환경개선과	내부
4	하수관리시스템	맨홀, 물받이, 관거 등	물재생계획과	내부

○ 특히 장애인 보행과 직접 관련이 있는 일부 시설(점자블럭, 분전함, 가로수 등)에 대한 도면 부재는 불완전한 사업추진 우려

□ 추진경위

○ 2016. 3.14. : 제 267회 임시회 시정질문

→ 보도시설물 통합도면 부재, 보도행정 부서 간 협치 부족 등 지적

□ 추진방향

○ 전체 보도시설물 정보를 한 눈에 확인이 가능토록 시인성 확보

- 보도 및 보도 내 시설물이 부각되도록 색상, 아이콘 등 고려

- 충분한 크기의 도면과 판넬 형식 제작 등 적극 활용

○ 기존 우리시 정보시스템 최대한 활용 → 비용부담 최소화

-  각 부서에서 관리하는 시설물 정보 연계

-  비용 소모가 많은 측량 작업 제외

-  단, 점자블록, 가로수, 분전함 등은 현장조사를 통해 직접 도면에 삽입

※ 향후 보완계획

‧ T-GIS를 포함하여 보도관리시스템, 보도포장시스템, 하수관리시스템 등 보도관련 시스템정보를 통합 연결‧활용 할 수 있는 방안 검토

‧ 또한, 장애인용 저상버스 이용앱, 지하철‧버스 교통약자 이용앱 등 현재 개발 중인 교통약자 보행관련 모바일앱 개발과 연계할 수 있도록 모바일환경과 접목할 수 있는 방안 추가 검토

○ 시범구간 추진 후 효과분석을 통해 대상구간 점진적 확대

□ 세부 추진계획

○ 대  상 : “덕수궁~광화문 양측 보도”(세종대로 1.2km)

○ 포함내용

- 현 재 : 노면표지, 신호기(음향신호기 포함)

- 추 가 : 점자블럭, 전신주, 분전함, 가로수, 통신장비, 하수시설(맨홀, 빗물받이) 가로수 등 현장조사 결과 모든 보도 상 시설물

○ 작성방법 : 실 공사 시행 수준 설계도면(CAD)

‣ 차도 영역 - 기존 정보시스템 관리 수준 표현

‣ 보도 영역 - 현장조사 결과 추가 반영 등

※ 기존 공사도면 형태를 최대한 유지하되 보도시설물 시인성이 확보되도록 색상, 크기, 아이콘 변경 가능

○ 추진방법 : 외부 전문기관 용역

- 수의계약, 기술용역

- 과업기간 40일(2016. 9월 중 완료)

- 교통영향평가, 도로‧교통시설 설계 등 경험 기관 중 선정 ※ 견적의뢰 완료

※ 계약업체 현황

‣ 업체명 : ㈜부성기술단(사업자 등록번호 : 795-88-00106)

‣ 주요실적 : 교통영향평가‧공사 중 교통대책 42건(서울시 12건 포함)

○ 사업비 : 2,000만원

- 도시교통본부 보행자전거과, 자전거이용활성화 및 보행환경 개선, 보행환경개선사업, 도심보행길 조성사업, 시설비(202-401-01)

※ 견적서 기준 세부내역

‣ 직접 인건비 약 7백만원

‣ 제경비(인건비의 110%) 약 7.7백만원

‣ 기술료(인건비+제경비의 20%) 약 2.9백만원

‣ 직접경비(현장조사 등) 약 0.8백만원, 부가세 약 1.8백만원 등

□ 향후일정(안)

○ 기술타당성 심사 의뢰 : 2016. 8.12.

○ 계약의뢰 : 2016. 8.17.

○ 계약 및 착수 : 2016. 8.19.

○ 준공 : 2016. 9.30.

붙임. 1. 과업내용서 1부.

2. 비용산출내역서 1부.