문서번호	시설보수과-3430
결재일자	2016.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
이경수		박춘배	09/08 이종엽
협 조
	주무관			최태석

『 장안교(신교) 외 10개소 도로시설물 정밀점검용역 』

중간보고회 개최 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

성동도로사업소

(시설보수과)

『 장안교(신교) 외 10개소 도로시설물 정밀점검용역』

중간보고회 개최 결과

우리부서에서 추진 중인『 장안교(신교) 외 10개소 도로시설물 정밀 점검용역 』대하여 중간보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 공 문

2016년 도로시설물 정밀점검용역 중간보고회 개최 계획

(시설보수과-3290, 2016. 08. 30.)

Ⅱ		중간보고회 개요

일    시 : 2016. 9. 7(수) 16:00 ~

장    소 : 성동도로사업소 3층 우암홀

참 석 자

〇 사업소 : 소장, 시설보수과장, 담당 2인

〇 용역사 : 책임기술자 외 참여기술자 2인

회의결과 내용

〇 중간보고회 일정에 따라 자료준비, 회의 참석에 감사 표명 및 추후 일정에    대하여 안내

〇 그 간의 점검 사항, 지적사항 등 이상 시설물에 대한 보수ㆍ보강 방안 협의

〇 점검 이력 작성시 전차, 금회 점검 보수ㆍ보강 이력관리 철저

〇 손상물량 비교 내역 중 증 감 사유를 구분하여 명시하기 바람

〇 상태평가 등급이 낮은 시설물에 대하여 적기에 보수ㆍ보강이 될 수          있도록 보고서 수록 철저

〇 신내지하차도 전면재포장(안)을 제시하였는데 용출수가 있어 포장공사에    어려움이 없는지 용출수 유무 재확인

〇 장안교(신교) 조인트 재설치(안)을 제시하였는데 재설치시 교통통제에     따른 사회적 비용 등을 감안하여 시설물 담당은 현재 장안교(구교)        공사를 시행중에 있으니 도시기반시설본부와 업무협의 바람

〇 금호터널 상 하행선 모두 1차로쪽 배수로 현장 재조사 바람

〇 제2마장교의 내하력평가 등급이 DB-24로 명기되었는데 좀더 상세히     사유(이력)를 기록하기 바람

〇 전체 시설물에 대하여 일상적인 유지관리사항은 가능한 모두 수록

〇 시설물 보수,보강 이력이 누락되어 있으니 보완하고 아울러 시설물         담당자와 면밀히 재검토하여 하자사항 여부 수록

〇 시설물별 취약부재(C ,D등급)는 별도록 수록하여 유지관리에 수월토록     하고 조기에 보수 될수 있도록 조치

〇 도로 및 교통부속물에 대하여 관련규정에 적합한지 확인하여 부적합한      시설물에 대하여 보고서에 수록

〇 지하차도(능산, 중랑교, 답십리) 침수대책은 좀 더 보완하여 추석 이후     기전과와 합동조사 후  최종 유지관리방안 작성 바람

〇 기타 시설물 안전점검 업무에 대한 건의사항 의견 교환 및 안전 유의

사항 강조 등

Ⅲ		향 후 계 획

중간보고회 지적사항에 대하여 정밀점검용역에 반영

추진일정

〇 2016. 10.  : 자문회의 개최 및 최종보고서 작성(별도 보고)

붙임 : 현황사진 1부.  끝.