한양대학교 교육연구시설(과학기술관 A동 증축 변경)

환경보전방안서 검토의견

1. 토지이용

○ 금회 사업계획 변경은 건축허가 과정에서 심의의견 중 스튜디오층의 화장실 규모 확대 및 협소한 코아계획 보완의견 이행에 의한 것으로 파악됨. 동 사항으로 변경된 면적의 확인이 가능하도록 해당 변경 면적과 상세 도면(화장실 규모 확대 및 코아변경 관련)을 제시 바람

○ 토지이용계획

- 금회 건축면적의 증가로 조경부지 46㎡ 감소하였으나, 생태면적률에서 자연지반녹지는 41.5㎡ 감소하였으므로 녹지이외의 공간이 증가된 건축면적에 포함되어 있는지 확인 바람

※ 학교시설의 조경부지가 일반적으로 녹지이외의 포장면적을 포함하는지 확인

- 금회 추가로 계획한 틈새투수포장면을 녹지로 조성하고, 녹지공간을 가로지르는 2개의 보행동선을 하나로 줄이는 방안을 검토 바람

○ 과학기술관 A동의 경우 당초 협의시 생태면적률을 55.5% 이상 확보하는 것으로 협의된 바 준수 할 수 있는 방안을 검토 바람

2. 소음‧진동

○ 사후환경영향조사계획

- 공사시 가설방음판넬의 설치 높이가 시공상의 이유로 6m에서 3m로 변경됨에 따른 정온시설에서의 예측소음도의 변화를 명시하고, 3m로 변경된 지점에 대해서는 소음자동측정망을 설치하여 정온시설에 대한 소음모니터링을 할 수 있도록 계획을 수립 바람

※ 소음모니터링지점에 대한 좌표 및 높이(층수)를 명시하여야 함

3. 기타의견

○ 금회 사업계획 변경으로 연면적 등 건축계획이 변경되었으므로 신재생에너지시설 및 LED 조명 설치 비율을 확인 바람