1. 시내버스/블랙박스 별 설치 통계 현황 일체(2012.12월기준)

버스 회사		제 품		제품 사항
회사수	설치 댓수	제품명	사진	제조원	원산지		단가
66개	7522	DVR8CH (CW-HDVR-8)		고려웍스(주) 등	Korea.		약 100만원
제품 사양				설치년도		설치비용총액
해상도	녹화프레임	화각(도)
녹화해상도 각720X480	초당 최대 30	1. 운전석내부카메라 : 120도 2. 전방카메라 : 92도 3. 내부중간카메라 : 120도 4. 외부승차문카메라 : 120도 5. 외부운전석카메라 : 120도 6. 내부하차문카메라 : 120도		2012년

2. 블랙박스 별 기능 및 성능 일체 자료

기능 및 성능			제품명	비고
세부항목별기능	기본성능	화소	카메라 CCTV 6개 각47만이상
		칼라	칼라 (모든 카메라)
		저장 주기	약 20일 이상
		생성 시간 화면 표시	실시간 화면 표시
		카메라 렌즈 각	전방 3.6mm 90° IR 2.9mm 120°
		카메라 인식번호판 인식거리	약 10M ~ 20M
		데이터유지	Over Write 기능	선입 선출 방식
	전원기능	전원전압 변동 적음성 여부	적용 (별도 CPU 장착 전압레벨감시 과전압차단 특정전합이하 다운되면 DVR 전원차단)	전자파/전기안전인증 KC 규격 FCC 국제규격 EMI/EMC 국내규격 CE/UL 규격 기타 신뢰성 시험
		과전압 여부
		완전 방지 기능 여부
	전자파	복사방출	적용
		복사내성	적용
		정전기방전보호	적용
	기타성능	가속도	GPS 속도 및 위치	자동차 규격 인증 한국 KSR 1034 일본 JASO 규격 유렵 E9. E11규격
		사고기록정보생성시각	일치
		고온작동	적용