1. 마을버스 블랙박스 별 설치 통계 현황 일체(12년12월 기준)

버스 회사		제 품		제품 사항
회사수	설치 댓수	제품명	사진	제조원	원산지		단가
125	1,359	BRX2008A		(주)디텍 씨큐리티	대한민국		\894,040
제품 사양				설치년도		설치비용총액
해상도	녹화프레임	화각(도)
녹화해상도 각720X480	초당 최대 240장	1. 전방카메라 : 120도 2. 운전석카메라 : 120도 3. 실내카메라 : 90도 4. 외부우측카메라 : 120도 5. 외부좌측카메라 : 120도 6. 후방카메라 : 120도		2011. 09		1,215,000,000원 (부가세, 공사비포함)

2. 블랙박스 별 기능 및 성능 일체 자료

기능 및 성능			제품명	비고
세부항목별기능	기본성능	화소	카메라 [CCTV] 6개소 각 41만
		칼라	칼라 (운전석 카메라 적외선 칼라)
		저장 주기	약 14 일
		생성 시간 화면 표시	실시간 화면 표시
		카메라 렌즈 각	90~120도 (용도별 사용)
		카메라 인식번호판 인식거리	약 5M
		데이터유지	Over Write 기능	선입 선출 방식
	전원기능	전원전압 변동 적음성 여부	적용	자동차 규격 인증 한국 KSR 1034 일본 JASO 규격 유럽 E9, E11규격 전자파/전기안전인증 KC 규격 FCC 국제규격 EMI/EMC 국내규격 CE/UL 규격 기타 신뢰성 시험
		과전압 여부	적용
		완전 방지 기능 여부	적용 (Auto shut-down delay timer 기능)
	전자파	복사방출	적용
		복사내성	적용
		정전기방전보호	적용
	기타성능	가속도	GPS 속도 및 위치
		사고기록정보생성시각	일치
		고온작동	적용	위 규격사항 참조