교대역 인근 도로동공 조치결과 보고

1. 발생일시 : 2014. 8. 22. 15:00경

2. 위    치 : 서초구 서초대로 279(교대역 10번출구 앞 1차로)

-교대역에서 서초역방향 100m지점

3. 규    모 : 폭 1.5m, 연장 3m, 깊이 1.5~2m

- 피해사항 : 스타렉스차량 앞바퀴 빠짐

4. 발생원인 : 16:40분경 발생원인 확인을 위해 굴삭기로 굴착결과

- 포장면에서 깊이 1.6m하단에 상수도 퇴수관이 하수박스와 연결

부분의 접속불량으로 토사유실 됨

5. 조치내용 : 강남수도사업소에서 퇴수관(D=200m/m) 보수 후 포장 복구시행

- 23:20 포장 복구 완료(00:30 차량 통행 재개)

6. 위치도

동공발생

서초역

교대역

7. 현황사진

신고당시	굴착 확인