2014년 서울시 도로상 발생한 싱크홀, 동공 현황

연번	발생 년월	발생장소	위 치	규모 (폭m×연장m)	발생원인(추정) 및 조치내용	피해상황 (인적,물적)	복구일자	복구 비용
1	‘14.06.16	강서구 (양천로)	강서구청 별관 입구	10×12	인천광역상수도 누수로 인천수도시설관리소에서 조치	없음	‘14.06.16	원인자 조치로 자료없음
2	‘14.06.17	강서구 (양천로)	중미역 교차로(우림불루나인 앞)	2×3	하수관로 확관 교체 공사 시 임시복구 부분 파손으로 강서구청(시공사)에서 조치	없음	‘14.06.17	“
3	‘14.06.18	강서구 (양천로)	강서구방화동487-12	4×6	인천광역상수도 누수로 인천수도시설관리소에서 조치	없음	‘14.06.18	“
4	‘14.06.19	영등포구 (국회대로)	국회의사당 정문 앞	3×3	도로사업소에서 임시복구 후 조사결과 하수도누수로 영등포구청에서 하수박스 교체 예정	없음	‘14.06.19	“
5	‘14.08.05	송파구 (백제고분로) (석촌역⇢삼전동방향)	①석촌지하차도 종점부	2.5 x 8	외부전문가 조사단 조사 중 (중간 조사결과 발표 : 지하철공사 원인으로 추정)	없음	복구대책 수립중	-
	‘14.08.12		②석촌지하차도 박스시점~중간부	5~8 × 80
	‘14.08.16		③석촌지하차도 박스내부 종점부	4.5 × 13
	‘14.08.16		④석촌지하차도 진입램프 시점부	5.5 × 5.5
	‘14.08.19		⑤석촌지하차도 진입램프 종점부	5 × 7.4
	‘14.08.20		⑥석촌지하차도 박스내부 시점부	4.6 × 16
	‘14.08.20		⑦석촌지하차도 진입램프 중간부	4 × 5
6	‘14.08.22	서초구 (서초대로)	교대역 10번출구 앞 1차로	1.5 × 3	하수박스에 연결된 상수도 퇴수관 접속불량으로 도로침하 / 상수도관 조치 후 도로원상복구 완료	(인적) 없음 (물적) 차량 피해 확인중	‘14.08.22	“