문서번호	지리정보과-4281
결재일자	2014.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
김영혁		오기석	10/08 이규상
협조
	시설관리과장		한명석

상수도 GIS DB 정확도 개선사업에서

적출된 밸브실 정비 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 10.

상수도사업본부

지리정보과

상수도 GIS DB 정확도 개선사업에서

적출된 밸브실 정비 계획

상수도 GIS DB 정확도 개선사업 시행중 적출된 밸브실(매몰,  토사적치, 철개개폐 불가 등)에 대하여 정비계획을 수립 시행하여 고품질의 GIS DB를 구축하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 상수도 GIS DB 정확도 개선사업

○ 용역개요

구 분	동남지역	서북지역	서남지역
용역내용	측량 및 편집 : 186㎞ (신설35km, 기존151km)	측량 및 편집 : 194㎞ (신설26km, 기존168km)	측량 및 편집 : 184㎞ (신설10km, 기존174km)
용역기간	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31	’14. 4. 4 ～ ’15. 3. 31
용 역 비	1,348,740천원	1,143,750천원	1,373,000천원
사 업 자	새한항업(주)외 2 [(주)범아엔지니어링(주)한국에스지티]]	중앙항업(주)외 2 [(주)제일항업,(주)해양정보기술]	공간정보기술(주)외 1 [삼아항업(주),네이버시스템(주)]
수도사업소	동부, 강남, 강동	중부, 서부, 북부	강서, 남부

□ 적출현황

○ 적출기간 : 2014. 4. 4 ~ 9. 30

○ 적출대상 : 매몰(포장에 밸브실 묻힘), 밸브실내 토사적치, 철개개폐 불가

○ 적 출 자 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 용역사(3개사)

○ 적출사항

사업소명	유 형
	합 계	매 몰	토 몰	개폐불가
합 계	270	153	80	37
중 부	40	25	12	3
서 부	42	27	7	8
동 부	37	23	4	10
북 부	43	32	6	5
강 서	35	-	33	2
남 부	24	16	3	5
강 남	33	24	9	-
강 동	16	6	6	4

Ⅱ		정비계획

□ 정비방법

○ 매몰(포장에 밸브실 묻힘)

- 철개탐지 및 현장조사를 자체적으로 시행하여 철개 발견시 인상조치

- 철개 미 발견시 GIS 삭제 조치

○ 토사적치, 개폐불가

- 토사제거, 철개교체 등 밸브실 정비

○ 정비 완료 후 지리정보과에 결과 제출(2014.10.31한)

□ 정비부서 : 수도사업소 급수운영과, 시설관리과 시설물 담당

□ 보고부서 : 과별 시설물 담당 보고

Ⅲ		향후계획

□ 정비 완료된 밸브실에 대하여 탐사 및 조사 실시(정확도 용역사)

□ 삭제가 필요한 밸브실 삭제 조치(정확도 용역사)

□ 추후 정확도 개선사업 용역시행시에 발견된 건에 대하여 수합 후 사업소에 정비 지시

□ 정비완료 사항을 상수도 GIS 운영실적 평가에 반영

붙임문서 : 1. 정비대상 밸브실 현황 1부.

2. 위치도 및 사진 1부.(별도 송부)   끝.