의원 요구 자료 제출

시 행	물재생시설과-16340	(		)
접 수		(		)
결재일자	2014.12.24.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(행정자치수석전문위원),기획담당관,도시안전과장,물관리정책과장

주무관	물재생시설과장	물관리정책관	도시안전실장		결재
김태환	이철해	김학진	12/24 조성일
협 조
	물재생운영팀장			정훈모

제 목	시의원 요구자료 제출(요구번호 1149번, 김인호 의원, 행정자치위원회)

시의원 요구자료 1149번(2014.12.19.) 관련자료를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 : 시의원 요구자료(요구번호 1149) 1부.  끝.

김인호 의원(행정자치위원회, 새정치민주연합)

□ 요구번호 1149

○ 서남물재생센터 관련

- 최근 3년간(2012~2014) 월별 바이오가스 생산량 및 용도별 활용실적

- 최근 3년간(2012~2014) 월별 음식물쓰레기 폐수반입량 및 반입량 및 반입수수료 부과실적

○ 바이오메탄(주) 운영관련

- 바이오가스 차량연료화 사업시행 방침서 및 협약서 사본 1부씩

- 바이오메탄 충전소, 주요 설비현황

- 최근 3년간(2012~2014) 바이오메탄서울(주)-서울시간 주고받은 공문사본 1부

- 최근 3년간(2012~2014) 서남 바이오메탄 충전소 가동률

- 차종별 CNG차량 개조 소요비용과 충전실적

- 최근 3년간(2012~2014) 바이오메탄 가격과 CNG가격, LPG가격 비교표

- 최근 3년간(2012~2014) 차량에 주입되는 바이오가스 품질 시험의뢰 및 결과 자료 사본

- 최근 3년간(2012~2014) 서남 바이오메탄 불량 관련 민원 및 처리현황

- 바이오메탄 속 불순물(황화수소 등)이 차량에 미치는 영향 평가 자료

□ 서남물재생센터 바이오가스 생산 및 활용, 음폐수 반입 및 수수료 부과 현황은 아래와 같습니다.

❍ 최근 3년간(2012~2014) 월별 바이오가스 생산량 및 용도별 활용실적 : 붙임1

구분	2012	2013	2014
발생량(㎥/일)	67,798	79,303	67,977
활용량(㎥/일)	56,249	59,510	47,790
잉여가스(㎥/일)	11,549	19,793	20,187

❍ 최근 3년간1(2012~2014) 월별 음식물쓰레기 폐수반입량 및 반입량 및 반입수수료 부과실적 : 붙임2

구분	2013	2014
반입량(톤)	53,924	45,056
처리비용(천원)	2,181,487	1,389,872

□ 바이오메탄서울(주) 관련 현황은 아래와 같습니다.

❍ 바이오가스 차량연료화 사업시행 방침서 및 협약서 사본 1부씩 : 붙임3

❍ 바이오메탄 충전소, 주요 설비현황

- 소화가스 이송시설

기 기 명	제 원	수 량
가스 이송 블로워	형식 : Rotary Vane type	1대
열교환기	형식 : Shell & Tube	1대

- 정제시설

기 기 명	제 원	수 량
바이오가스 정제 시스템	Inlet Separator , Compressor Gas Drier , Water Pump Scrubber , Flash Tank Stripping Vessel , Air/Gas Blower	1식

- 충전시설

기 기 명	제 원	수 량
가스압축기	Compressor	1대
가스분배기	Priority Panel	1대
가스저장용기	Gas Bank	9조
가스충전기	Dispensor	1대

- 부대시설

기 기 명	제 원	수 량
냉동기	형식 : 공냉식 일체형 냉동기	1식
냉각수 공급펌프	형식 : 횡형원심펌프	2(1)대
냉각수 순환펌프	형식 : 횡형원심펌프	2(1)대
냉각수 탱크	형식 : 각형	1조
냉각탑	형식 : 공냉식 냉동기	1식
냉각수 순환펌프	형식 : 횡형원심펌프	2(1)대
활성탑	형식 : Activated Carbon × 1조	1식
공기압축기	형식 : 왕복동식	2(1)대
부취기	주입량 : 12 ~ 20 mg / Nm3	1식
유수분리기	용 량 : 200ℓ/day (처리량)	1식
배수펌프	형식 : 수중오수펌	2(1)대

❍ 최근 3년간(2012~2014) 바이오메탄서울(주)-서울시간 주고받은 공문사본 1부 : 붙임4

❍ 최근 3년간(2012~2014) 서남 바이오메탄 충전소 가동률

연도별	시설용량(소화가스 ㎥/일)	소화가스 사용실적(㎥/일)	가동율
2012년	4,800	3,164	66%
2013년	4,800	2,593	54%
2014년	4,800	1,560	33%

- 차량개조 저조 및 이용불편 등에 따라 CNG 사용량이 줄어 가동율 감소

❍ 차종별 CNG차량 개조 소요비용과 충전실적

차종	개조비용	충전실적(총충전량)
택시	약 500만원	2012년 : 46,150대 (722,667N㎥) 2013년 : 35,831대 (542,627N㎥) 2014년 : 11,090대 (189,961N㎥)
승용차		2012년 : 8,799대 (125.288N㎥) 2013년 : 9,666대 (143,899N㎥) 2014년 : 7,470대 (138,734N㎥)
버스	약 1,700만원	2012년 : 49대 (5,204N㎥) 2013년 : 44대 (4,686N㎥) 2014년 : 69대 (7,067N㎥)
음식물 쓰레기 수거차	약 1,400만원	2012년 : 4대 (362N㎥) 2013년 : 4대 (230N㎥) 2014년 : 567대 (15,682N㎥)
용달	약 500만원	2012년 : 0대 (0N㎥) 2013년 : 199대 (15,747N㎥) 2014년 : 103대 (2,004N㎥)
* 개조비용 - 부가세 별도 - CNG 개조업체(맑은서울자동차, CNG코리아, CGS, RO 등)에 따라 비용 상이함 - 개조업체별 사용부품, 기술력 등 상이함.

❍ 최근 3년간(2012~2014) 바이오메탄 가격과 CNG가격, LPG가격 비교표

구분	바이오메탄(원/Nm³)	CNG(원/Nm³)	LPG(원/리터)
2012년	769 원	859 원	1,119 원
2013년	804 원	921 원	987 원
2014.12월	852 원	988 원	927 원
* 년평균판매가격, 부가세 별도 * 유가 하락 등으로 2014년도 LPG 가격은 하락추세임 * 2014년도는 12월 현재가격임

❍ 최근 3년간(2012~2014) 차량에 주입되는 바이오가스 품질 시험의뢰 및 결과 자료 사본 : 붙임5

❍ 최근 3년간(2012~2014) 서남 바이오메탄 불량 관련 민원 및 처리현황 : 해당사항 없음

❍ 바이오메탄 속 불순물(황화수소 등)이 차량에 미치는 영향 평가 자료 : 붙임5

- 대기환경보전법상 바이오가스 자동차연료 제조기준(황성분 10ppm이하) 준수

- 자가측정 결과 황화수소 10ppm 미만 검출 확인

년 도	황화수소 자가측정치	한국화학융합시험연구원
2012년	0 ~ 2 ppm	0.00 ppm (2012.7.20)
2013년	0 ~ 2 ppm	0.48 ppm (2013.7.18)
2014년	0 ~ 2 ppm

이곳에 본문을 입력하세요

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물재생시설과)	물재생운영팀장	정 훈 모
	☎ 2133-3835	주무관	김 태 환
	작 성 일 : 2014.12.