화재 취약시설물 점검결과

□ 시 설 명 : 남부수도사업소 관내 가압장 시설물

□ 점검일시 : 2015. 1. 16(금)  09:00~14:00

위치	지적사항	조치결과(계획)	비고
노량진 가압장 외 21개소	소화기 비치, 소화설비 작동상태, 전열기 차단 등 화재예방실태 점검결과 이상없음	-

점검자 :  직 공업 7급   성명  김범철  (인)

확인자 :  직 공업 6급   성명  박종한  (인)

화재 취약시설물 점검결과

□ 시 설 명 : 남부수도사업소(실험실, 폐기물보관실)

□ 점검일자 : 2015. 1. 28.

위치	점검내용	점검결과	비고
공통	- 현장내 화재 진압장비 적절한 구비 상태	적정(소화기 비치)
본관1층 실험실	- 위험물(가스, 시약 등) 반출입대장 비치	대장비치
	하나의 콘센트에 다량의 플러그가 연결되어 과전류에 의한 화재의 위험성 여부 사용하지 않는 전기 콘센트 전원과 분리여부 전선의 피복상태가 불량하여 스파크에 의한 화재의 위험성 여부	적정
별관1층 폐기물보관실	폐기물 보관장소 확보 여부 액체류 폐기물의 밀폐용기 보관 여부 폐기물이 외부로 흘러나오지 않도록 하기 위한 안전시설 설치 여부	- 별도의 보관실 마련 - 적정 안전시설(방류턱) 설치

점검자 :  직  공업7급  성명  백윤미 (인)

확인자 :  직  화공6급  성명  여종순 (인)