문서번호	정수시설과-7587
결재일자	2015.8.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	08/17 임정규
협 조

'15년 하자책임기간 만료전 최종검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8.

영등포아리수정수센터

‘15년 하자책임기간 만료전 최종검사 계획

시설물 준공관련, 최종 하자담보책임기간 만료전에 외부전문가와 합동점검을 실시하여 하자검사를 강화하고, 하자보수 적정여부에 대한 사전 확인절차강화등 준공시설물에 대한 하자관리에 만전을 기하고자 함.

근거 및 법령

행정2부시장 지시사항(‘13.5.20. 정례간부회의)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69조(하자검사), 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건) 10절 3(하자검사) ‘나’항

하자담보 책임기간 만료전 최종검사 대상

대    상 : 하자담보 책임기간 만료되는 모든 공사

※ 예외(유보) : 공사금액이 소액(1억미만)이고, 공무원이 하자진단을                충분히 판단할 수 있는 공사로서, 하자담보 책임기간 만료                 공사는 행정의 효율성 및 비용절감을 감안 유보한다.

연번	공 사 명	계 약 금 액	계 약 일	******	*****	비고
1	영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(건축구조물)	144,645,000,000	2006.11.24	**********	**********	검사
2	정문 구내용수 노후관 교체공사	8,320,000	12.07.25.	*********	**********	유보
3	1정수장 응집기 제작구매 설치	91,538,000	13.05.21	********	**********	〃
4	풍납취수장 비상발전기 구매설치	21,440,000	2013.05.13	********	**********	〃
5	취수장 통합형 차단막 철거,설치공사	16,966,000	14.04.17	********	**********	〃
6	취수장 제어용 PC외 1종 조달구매	7,922,550	14.06.30	********	**********	〃
7	풍납취수장 염소투입설비 세관 및 기타 정비	35,717,000	14.04.22	********	**********	〃
8	1정수장 염소투입설비 부품구매 및 정비	15,638,000	14.06.10	********	**********	〃
9	2염소 투입설비 세관정비 및 물품구매	17,600,000	14.07.21	********	**********	〃

2015년 하반기 하자담보 책임기간 만료되는 공사

- 2015년 하반기 최종 하자담보 책임기간이 만료되는 공사 9건중

․ 외부전문가 초빙 합동검사

: 영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(건축구조물)

․ 담당 직원 자체검사 : 정문구내용수 노후관 교체공사외 7건

합동점검 대상 하자검사 만료일 : 2015. 09. 30.

합동점검 하자검사 기간 : 2015. 09. 07 ~ 09. 11

검 사 자 : 분야별 담당직원, 외부전문가

공사명	담 당 자		검사방법
영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(건축구조물)	시설6 김왕주	시설7 박응희	담당, 외부전문가2인 합동검사
정문 구내용수 노후관 교체공사	시설6 김왕주	시설7 박응희	담당 공무원 자체검사
1정수장 응집기 제작구매 설치	공업6 김오열	공업8 김익동	〃
풍납취수장 비상발전기 구매설치	공업6 오재승	공업6 양묘식	〃
취수장 통합형 차단막 철거,설치공사	시설6 김왕주	시설7 박응희	〃
취수장 제어용 PC외 1종 조달구매	공업6 오재승	공업6급 양묘식	〃
풍납취수장 염소투입설비 세관 및 기타 정비	운영6 김정녕	운영7급 강태환	〃
1정수장 염소투입설비 부품구매 및 정비	공업6 최재철	공업7급 안기열	〃
2염소 투입설비 세관정비 및 물품구매	공업6 최재철	공업7급 안기열	〃

외부전문가 선임 : 건축구조물(철콘, 철골)

- 선임방법 : 서울특별시 건설기술심의위원 중 관련분야 위원 및              「국가기술 자격법」에 따른 기술사 또는 특급기술자 중에서 선임

- 선임인원 : 2명(도급액100억원이상 2명이상으로 규정)

***************************************

소요예산 : 300,000원(하자보수 외부전문가 합동점검 수당)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 일반운영비, 사무관리비

- 산출근거 : 2명*150,000원 = 300,000원

검사 내용(합동) : 시설물의 변형, 정상작동 여부

토목, 건축구조물의 변형, 훼손, 균열, 관로 및 천정누수 등 이상여부

기계, 전기시설물의 정상작동, 부품파손, 오차발생 등 이상여부

검사방법

각 분야별로 외부전문가(건설기술심의위원 등)와 담당공무원 합동 및 자체 현장확인 및 검사시행하여 하자발생 여부 확인

하자검사 완료후 전문가 최종 자문의견 수렴

행정 사항

하자보수계획 적정여부 확인절차 이행

- 검사결과 시설물 하자발생시 계약상대자(시공사)로 하여금 “하자보수계획”을 수립하여 제출토록하고, 보수 공법의 적정여부를 검토한   후 보수토록 조치

각 분야별로 담당자는 외부전문가를 선정하여 하자검사기간내 합동검사를 실시하고 결과를 제출

별첨 : 1. 최종하자담보 책임기간 만료 검사대상 관리부 1부.

2. 하자검사 업무 체계도 1부.

3. 최종하자검사 자문의견서 1부. 끝