문서번호	기획예산과-7057
결재일자	2015.8.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기획예산과장	경영관리부장		상수도사업본부부본부장
양성희	최생인	정진일		08/24 정중곤
협 조
	요금관리부장		문윤기
	생산부장		박용철
	급수부장		이규상
	시설안전부장		강신재

2015 추석대비 상수도 분야 대책

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목    차

1.	추진개요	1
2.	사전점검 추진	2
	1) 취·정수장 안전점검	2
	2) 배수지·가압장 안전점검	3
	3) 공사장 안전점검	4
3.	추석 종합상황실 등 설치·운영	5
4.	행정사항	6
	※ 붙임자료	7

2015 추석대비 상수도 분야 대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 상수도 시설물 등 사전점검을 실시하고 종합 상황실 등 운영을 통해 연휴기간 발생할 수 있는 안전사고에 선제적으로 대응함으로써 수돗물을 안정적으로 공급하고 시민불편을 해소하고자 함

1		추진개요

□ 기상전망

○ 이동성 고기압의 영향으로 날씨는 대체로 맑을 것으로 전망되며,

○ 기온은 평년(19.1°C)보다 높거나 비슷하고,

강수량은 평년(22.6mm)보다 적거나 비슷할 것으로 전망됨

<2014년 추석 기상특성>

- 기온은 17 ~31°C (평균 24°C)로 일교차가 커 낮에는 무덥고         아침, 저녁으로는 쌀쌀한 날씨를 보였음

- 태풍없는 무난한 날씨 등 안정적인 기상여건 속에서 큰 사건·사고       없는 차분한 휴일이었음

□ 추진기간 : 2015. 9. 21.(월) ~ 9. 30.(수), 10일간

- 추석연휴 : 2015. 9. 26.(토) ~ 9．29.(화), 4일간

※ 추석 : 9. 27.(일), 대체공휴일 :　9. 29.(화)

□ 중점 추진사항

○ 취·정수장, 가압장, 배수지 등 사전점검

- 배수펌프, 수질자동감시측정기 등 시설물 정상가동 상태 점검

- 시설물 파손, 누수 등 안전상태 점검 및 정비

○ 추석 종합 상황실 등 설치·운영을 통한 신속한 사고대응 및 처리

- 운영기간 : 2015. 9. 25.(금) 18:00 ~ 9. 30.(수) 09:00, 6일간

2		상수도 시설물 및 공사장 사전점검 추진

취·정수장 안전점검

□ 점검대상 : 아리수정수센터 6개소(취수장 4개소)

○ 정수센터 : 광암, 구의, 뚝도, 영등포, 암사, 강북아리수정수센터

○ 취수장 : 자양, 풍납, 암사, 강북취수장

□ 점검기간 : 2015. 9. 14.(월) ~ 9. 18.(금), 5일간

□ 점검방법 : 분야별 점검반 편성      ※ 생산부(생산관리과) 편성

○ 본부 및 정수센터 합동점검

- 본부인원 : 생산관리과 1명, 수질과 1명, 기전설비과 1명 1개조

□ 중점 점검사항

○ 시설물 분야

- 급경사지, 옹벽, 축대 등 붕괴 예상 지역 및 시설물 균열상태 점검

- 약품저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 취․정수장 송수펌프 가동상태

○ 수질관리분야

- 정수처리 공정별 수질관리 실태

- 수질감시자동측정기 정상가동 여부

- 정수약품(응집제, 염소 등)보유 현황 점검

- 고도정수처리시설(오존, 활성탄흡착지) 가동 상태

○ 전기설비 분야

- 비상 발전기 작동상태 점검

- 옥외 배선 노출 불량점검

- 전기 선로의 절연(피복)상태·접지상태 등을 육안 및 저항 값 측정

□ 배수지, 가압장 안전점검

□ 점검대상

○ 배수지 102개소, 가압장 198개소, 노출 상수도관

구분	배수지 (개소)	가압장 (개소)			노출 상수도관 (㎞)
		계	유․무인	증압	현수관로 (53개소)	지하철 공사장 (11개 공구)
수량	102	198	64	134	10.1	6.9

□ 점검기간

○ 사전점검 기간 : ’15. 8. 24.(월) ~ 9. 4.(금), 12일

○ 지적사항 조치 : ’15. 9. 7.(월) ~ 9. 18.(금), 12일

□ 점검방법 : 점검반 편성        ※ 시설안전부(시설관리과) 편성

○ 시설물 중요도가 높은 지역 배수지, 특고압 가압장과 안전사고         위험성이 높은 지하철 공사장 노출관로 : 합동점검(본부 + 수도사업소)

※ 특고압 가압장은 시설의 중요도를 감안하여 “추석대비 안전점검기간”에            합동점검 시행 (저압가압장은 사업소 자체 점검 실시)

○ 기타 시설물은  “여름철(풍수해) 대비 시설물 안전점검”과 연계하여     점검반을 편성하여 사업소 자체 점검

□ 중점 점검사항

○ 배수지, 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

○ 현수관로 및 지하철 공사장 노출관로 분야

- 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절·성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무(지하철 노출관로) 및 접합부의 이완상태

- 누수 발생 여부 등

□ 공사장 안전점검

□ 점검대상 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리공사

□ 점검기간 : 2015. 9. 16.(수) ~ 9. 18.(금), 3일간

□ 점검방법                            ※ 시설안전부(시설과) 편성

○ 본부 자체 점검 : 2개반 4명

-  시설안전부(시설과),생산부(기전설비과) 분야별 공사관리관 합동 점검

○ 외부전문가 기동점검 : 1개반 2명

○ 기술지원 건설사업 기술자(감리) 점검 : 분야별 4명

○ 풍수해대비 안전점검과 연계하여 안전점검 추진

□ 중점 점검사항

○ 공사장 취약부분 안전관리상태 점검

- 타워크레인 등 중장비 안전관리 상태

- 공사장 절․성토 구간에 대한 토사유실 및 지반침하 방지대책

- 절개지 사면에 대한 안전관리 상태

- 현장 내 가스관 등 지하매설물 관리 상태

- 취약공정에 대한 안전관리 점검(계측관리)

- 공사장 환경정비, 적치물 및 포장복구 상태 등

- 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등)

○ 안전시설 정비 및 추가 보완

- 교통안내 표지판 설치 및 야간사고 대비 경광등 설치

- 도로파손 및 요철구간 정비로 주민 및 차량통행 불편요인 제거

- 굴착구간내 노출된 지하매설물에 대한 사전조사 및 안전조치

- 현장내 각종 장비 및 자재 등 현장주변 정리

3		추석 종합상황실 등 설치·운영

□ 운영기간 : 2015. 9. 25.(금) 18:00~9. 30.(수) 9:00, 6일간

□ 설치장소 : 상수도사업본부 당직실 (☎ 02-3146-1590~3)

□ 근무인원 : 주·야간 3명             ※ 경영관리부(총무과) 편성

○ 상황실장 : 주간 1명  과장급(당직사령이 겸임)

야간 1명  6급(당직사령이 겸임)

○ 상황실 근무자 : 주･야간 각 2명

□ 운영내용 : 각종 상황에 대한 기록 및 보고

긴급상황 발생시 조정(운영)위원회 소집 및 상황전파

○ 일일보고 : 사업소 상황실로부터 일일추진상황 및 조치내용,                  사건․사고, 특기사항 등을 수합하여 매일 16:00,                24:00까지 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※ ’15. 9. 25.(금)은 22:00까지 보고

○ 종합보고 : 연휴기간중의 상황을 종합하여 9.29.(화) 야간 상황실                    근무자가 9.30.(수) 07:00까지 본부장, 부본부장 FAX 보고

○ 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히                 작성하여 市 종합상황실 및 본부장, 부본부장 FAX 보고

※ 조정위원회 소집 및 사고처리를 위한 종합상황실 설치 (붙임1)

※ 사업소 상황실 설치 및 운영

- 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을

매일 14:30, 22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.25.(금)은 21:00까지 보고

- 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히             작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

4		행정사항

○ 시설유형별․공사장별 본부 주관부서에서는 사전점검 근무조 편성 등 세부 추진계획을 수립․시행하기 바람

- 수립된 계획서는 ’15. 9. 7.(월)까지 기획예산과 제출

○ ’15. 9. 18.(금)까지 각 시설물 및 공사장, 장비 작동실태 등에 대한 사전 점검을 통해 지적사항 조치 완료

- 점검 및 조치결과는 본부 주관부서에서 수합하여 9. 23.(수)까지 기획예산과 제출

○ 직원 비상연락망 및 유관기관․복구업체 등 비상연락 체계 정비

○ 수도사업소 및 정수센터에서는 본 계획 및 세부 추진계획을 참조하여 [2015 추석 종합대책]을 수립·시행하고 비상근무인원 현황을 붙임서식에 의거하여  ’15. 9. 14.(월)까지 기획예산과로 제출

붙임  1. 사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획 1부.

2. 취·정수장 시설물 점검표 1부

3. 배수지·가압장 시설 안전 점검표 1부.

4. 공사장 안전관리 점검표 1부.

5. 추석 일일상황 보고 1부.

6. 추석 종합상황 보고 1부.

7. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

붙임 1

사고처리를 위한 종합 상황실 설치 및 운영계획

□ 조정(운영)위원회

○ 구   성 : 위원장 1, 부위원장 1, 위원 5

- 위원장 : 본부장, 부위원장 : 부본부장, 위원 : 각 부장

○ 임    무

- 사고발생별 위기관리 매뉴얼을 통한 조치방향 결정

- 사고처리 방향 등 결정

- 사고발생 경위 및 처리 과정 등 청취

○ 운영기간 : 상황 종료 시까지

□ 종합상황실

○ 상황실장 : 부본부장

○ 상황총괄반

- 구    성 : 경영관리부장(반장)

- 임    무

▸ 상황실 설치, 사고 접수, 전파 및 보고

▸ 보도자료 작성․제출 및 홍보 등 대외기관 대응 등

○ 상황처리반

- 구    성 : 소관부장(반장)

구 분		본부에서 할 일	사업소에서 할일
공통사항		▸ 복구작업 총괄 지휘 ▸ 상황판단 회의 개최 및 대처계획 수립 ▸ 재발방지 대책수립 시행	▸ 사고지역 현황 파악 및 현장 안전관리 ▸ 담당자 등 비상연락
수질사고	원 수	▸ 취수중단 상황판단 ▸ 유관기관 협조체제 가동	▸ 취수원 순찰 및 수질분석 ▸ 오염방지 긴급조치 및 대처
	정 수	▸ 취수 및 생산 중지 상황판단 ▸ 취·송수 중단시 인근정수장 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 오염물질 제거 조치, 복구 ▸ 정수처리 대책 수립
	수 도 꼭 지	▸ 급수중지 상황판단 ▸ 급수중단시 수계전환 조치	▸ 수질분석 사고원인 파악 ▸ 비상급수체계 구축 (급수중단시 비상급수, 주민홍보)

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할일
침수사고	▸ 사고현장 출동 및 지원 및 비상 공급 방안 수립 ▸ 단수지역 발생시 시민 홍보	▸ 급수차 및 병물아리수 지원 ▸ 긴급복구업체 비상연락 ▸ 침수지역 배수 실시
정전사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 긴급자재 확보 및 수급 ▸ 유관기관(한전 등) 협조 요청	▸ 복구작업 및 비상급수 운영 - 고압 : 예비선로로 전력공급 - 저압 : 비상발전기 등 ▸ 현장출동 및 조사 ▸ 2차사고 예방을 위한 응급조치
공사장 사고	▸ 사고지역 조사 및 지휘 ▸ 유관기관(소방서 등) 협조 요청	▸ 복구작업 현황 파악 및 기록유지 ▸ 복구지원 인력 관리
화재사고	▸ 상황관리 및 기술지원 ▸ 현장 지원활동 및 지원방안 수립	▸ 자체 초동조치 (소화기분사, 전원차단 등) ▸육성 경보전파 및 화재사실 알림
해킹사고	▸ 상황 전파 ▸ 각 시스템담당자 비상연락체계 ▸ 시스템 점검 및 피해 상황 파악 ▸ 관련 로그분석 및 침입경로 파악 ▸ 네트워크, 보안장비, 서버 등 시스템 조치 - 공격IP 차단 및 정보보호룰 강화 ▸ 피해 완화대책 가동 - 해당시스템 네트워크 차단 등 ▸ 유관기관 및 정보보안 협력업체 공조체계 유지	▸ 외부연결 통신선 차단 ▸ 해킹컴퓨터 전원차단 ▸ 예비컴퓨터로 제어실 복구

○ 급수대책반

- 구  성 : 급수부장(반장)

- 임  무

구 분	본부에서 할 일	사업소에서 할 일
정수센터, 가압장·배수지, 송배수관정비, 이재민 발생 등	▸ 정수장간 비상관로 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 700mm이상 수계전환 지원 지휘 총괄 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 지휘 총괄 ▸ 유관기관 협조체계 유지	▸ 사고발생지역 현장 조사 ▸ 급수차운영 및 병물아리수 지원 ▸ 배관망도를 활용 단수지역 최소화 수계조절 ▸ 고탁도 수돗물 유입방지를 위한 다량급수처 모니터링

붙임 2

취·정수장 시설물 점검표

○○정수센터

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과
주요 취․ 정수 시설	∙급경사지, 옹벽, 축대 등 균열 상태 ∙착수정 및 혼화지 시설물 상태 ∙약품탱크 시설물 상태 ∙여과지 시설물 상태 ∙정수지 시설물 상태 ∙송수펌프실 시설물 상태 ∙오니처리장 시설물 상태
각종시설 동결, 동파 예방조치 실태점검	∙배관설비 시설 적정성 ∙약품 이송배관 등 각종 구내 노출배관 보온 상태 ∙각종 변류의 작동상태 및 누수 ∙변실내 물고임 및 보온 상태 ∙배기변실 보온 상태 ∙보일러 세관작업 등 관리 상태 ∙염소투입실 및 저장실 난방관리 ∙도수관로, 송수관로, 연결관로 누수 여부
정수처리 및 수질 관리실태	∙침전수,여과수,정수(탁도,pH 등) ∙정수약품 관리상태 여부(응집제, 염소 등) ∙잔류염소 적정유지 여부 ∙여과사 적정관리 및 역세척 상태 ∙수질자동측정기 관리상태 ∙고도정수처리시설(오존, 활성탄 흡착지) 적정 운영 여부

구 분	점 검 내 용		점 검 결 과
	종 류	점 검 사 항
수전 설비	∙개폐기 ∙휴즈류 ∙차단기 ∙예비전원	∙부식 여부 ∙발열 여부 ∙적정용량 사용 여부 ∙밧데리 상태
변압기	∙상용 ∙예비	∙절연유 누유 여부 ∙발열 여부 ∙예비기 가동 여부
수배 전반	∙차단기 및 개폐기 ∙램프 및 각종 지시계 ∙보호계전기 ∙외함	∙발열 및 부식 여부 ∙VCB 개폐도수계 및 밸브 상태 ∙점등 및 영점조정 상태 ∙적정 탭조정 여부 ∙청소상태 및 밀폐 여부
모타 펌프	∙상용 ∙예비기 ∙배관 및 밸브류	∙진동 및 소음 상태 ∙윤활유 및 봉축수 유출 상태 ∙예비기 가동 여부
복구 체계	∙긴급복구계획 ∙복구장비 및 예비자재	∙복구계획수립 여부 ∙비상연락망 정비 ∙복구장비 가동 여부 및 보관 상태
근무 상태	∙운전요원 교육 ∙각종 게첨물 ∙출입통제기록부	∙조작요령 숙지 여부 ∙게첨 및 도면비치 여부 ∙기록상태
기타	∙여건에 맞게 점검항목 가감

2015.  9.   .  ~  2015.  9.   .

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

점검자   직        성명        (인)

붙임 3

배수지 시설 점검표

점검일시			점 검 자
시 설 명			시설용량
점검부위	점검항목	점 검 내 용	점검결과				지적사항 및 점검결과
			양호	보통		불량
구 체	손 상	•구체의 손상(균열 등)유무
	누 수	•누수발생 유무
	지 반	•배수지 주변 절 ․ 성토사면 및 배수로 상태
부 속 시 설	배관 및 밸브 등	•유입관 및 유입밸브의 상태
		•유출관 및 유출밸브의 상태
		•월류관 및 퇴수관 상태
		•호퍼(집수정)주변 안전난간 설치 여부
	환 기	•환기장치의 이상 유무
	방 충	•환기구부 방충망의 손상 유무
	항 출입구 환경정비	•항 출입구 환경정비 시행여부
		•출입구 내부 상태
		•내부 비품 등 비치여부
기 타 사 항	방 호	•무인경보시스템 및 잠금장치 등의 상태
	오염성	•지내 오염 유발성 유무
	배수지 내부상태	•내부방식 종류 및 시행여부
		•상부슬래브 상태
		•벽체 및 도류벽 상태
		•바닥 상태
특기사항

□ 첨 부 : 사 진 각 1부.

가압장 시설 점검표

점검일시			점검자			(인)
시설명			시설용량
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무
	지붕방수	• 지붕의 방수상태
	환기	• 환기장치의 이상유무
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황
부대시설	사면상황	• 주변 절성토 사면의 상황
	옹벽상태	• 주변 옹벽의 상태
	구내도로	• 구내도로 등의 상태
	배수시설	• 배수시설의 상태
	울타리	• 울타리 등의 상태
기 타	근무자 복무실태	• 근무자 근무 상태
		• 비상 연락망 비치 여부
		• 근무일지 기록상태
		• 근무실 청결상태
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시					점검자			(인)
시설명			형식		용량				동력
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태
	커플링	• 커플링의 장착상황
	베어링	• 베어링의 상태
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무
		• 과소수량검지기 이상유무
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무
	누유	• 누유, 그리스누출 유무
	오일링	• 오일링의 작동상황
	급유구	• 급유구, 플러그 상태
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황
		• 밸브 및 배관의 손상(부식) 유무
		• 밸브 및 배관의 누수유무
특기사항

붙임 4

공사장 안전관리 점검표

◎ 공 사 명 :

◎ 점검일시 : 2015. 9.   .

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 공사장 안전관리대책 - 위험물 취급관리상태(화약, 유류, LPG 등) - 작업원 안전보호장구 착용여부
◇ 취약부분 안전관리상태 - 취약부분 안전관리 여부 - 공사장내 배수로 정비상태 - 가시설(비계, 동바리) 설치상태 - 절개지, 축대 및 옹벽 등 관리상태
◇ 공사현장 환경관리 상태 - 현장주변 청소 및 정리상태 - 안전시설물 설치상태 - 소음 및 분진방지대책, 공사장내 무단 소각행위 방지대 - 세륜시설 사용 및 관리실태 (주변도로 동결여부)
◇ 기타 공사장 안전관리 상태 - 현장대리인 및 안전관리자 상주여부 - 포장도로 복구상태 등 교통 소통현황 - 야간보안등, 경고등, 유도등 설치 및 관리 상태 - 안전관리 장비(산소농도 측정기 등) 비치 및 사용여부

점 검 사 항	점 검 결 과
◇ 안전관리계획 및 교육관련 - 안전관리계획 수립 및 이행의 적적성 여부 - 안전관리비 집행내역과 안전장구 수불부 비치 및 작성여부 - 근로자 정기교육 실시(주1회 이상) 및 교육일지 작성여부
◇ 책임감리원 및 감리업무 관련 - 출근부, 근무상황부, 비치 및 정리상태 - 감리일지(종합, 감리원) 작성 상태 - 각종 대장 (검측, 시험, 자재) 비치 및 정리상태 - 업무지시사항 이행실태
◇ 기타 안전업무 관련사항 - 직원 비상연락망정비 및 유관기관 연락 체계도 비치여부 - 민원사항처리 적정작성 여부 - 기타 안전관리상태 적정여부 - 안전관리 관련 문서관리의 적정여부
◇ 기계·전기 관련사항 - 용접작업구간 소화기 비치 여부 - 사용 건설장비 작업계획 수립 여부 - 전선 피복손상 및 거치여부 - 분전함 시건, 접지, 누전차단기 설치 여부

2015.  9 .   .

점검자 : 직           성명              (인)

직           성명              (인)

입회자 : 직           성명              (인)

붙임 5	사업소→본부 종합상황실

추석 일일상황 보고

( 00수도사업소, 정수센터 )

2015. 9.  .(  )    :

1. 상황실 근무인원

합 계	일반 근무인원	현장 근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명, 현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4. 주요상황조치(사건․사고․언론보도사항 등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

본부 종합상황실→市종합상황실

추석 일일상황 보고

(상수도사업본부)

2015. 9.  .(  )    :

1. 근무인원

계	상황실 근무자	현업 근무자	기타

□ 상황실 비상근무                            (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	종합상황실	교통대책반	청소대책반	안전대책반	기 타

□ 현업부서 비상근무                          (단위 : 명/1일 평균근무인원)

계	쓰레기 처 리	상 ‧ 하수도 보 수	도로보수	지 하 철	전 기	가 스	기 타

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
제 증 명
상 수 도
기 타

※ 생활민원은 전기, 가스, 쓰레기 수거 등 일상 민원

3. 주요 상황조치(사건․사고 등)

4. 수범사례 및 특기사항(주요 인사 방문 등)

붙임 6	본부 종합상황실→본부장, 부본부장

추석 종합상황 보고

(상수도사업본부)

1. 총   괄

(연휴 기간중 전반적인 상황을 서술식으로 간단 명료하게 기재)

2. 급수현황 – 시설용량     만㎥

구 분	9. 25.(금)	9. 26.(토)	9. 27.(일)	9. 28.(월)	9. 29.(화)	비 고
생산량(만㎥/일)
가 동 률

3. 민원처리 현황

구 분	발생건수	처리완료	처리중	미처리	비 고
합 계
생활민원
안전사고
기 타

4. 연휴기간 근무인원 현황

총 인 원	상 황 실		긴급누수복구반	현장근무자 등
	본 부	사 업 소

5. 주요상황 및 조치내용

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항

6. 기타 사항(주요인사 방문 및 언론보도사항 등 기재)

붙임 7

추석 연휴 기간 중 근무인원 보고

(○○수도사업소, 정수센터)

1. 비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①당직근무	②상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계
9. 25.(금)	야
9. 26.(토)	주
	야
9. 27.(일)	주
	야
9. 28.(월)	주
	야
9. 29.(화)	주
	야

○ 작성요령

- 당직 인원 및 상황실 근무인원은 각 기관별 별도 운영하는 자체 상황실 근무인원     (주․야간 구분), 당직과 상황실 근무 병행시 당직근무 란에 기재

- 현장근무 인원 중 기타는 계량기 교체와 동결 및 누수복구를 제외한 각종 기동반,     점검반, 비상근무, 현업부서(정수센터, 가압장, 배수지 등) 정상근무 등(주․야간     구분)

※ 정수센터 : 당직근무 → 제어실근무자, 기타 → 청경 등 포함

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 :

○ 전 화 번 호 :                      FAX번호 :