의원 요구 자료 제출

시 행	물순환정책과-1117
결재일자	2015.9.16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		수질정책팀장	물순환정책과장	물순환안전국장		결재
장지선		정미선	최진석	09/16 김학진
협 조
	물재생운영팀장				정훈모

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 935번, 김태원 의원, 국토교통위원회)

한강녹조 및 수질 관련 요구자료를 붙임과 같이 제출하고자 합니다.

붙임 김태원 의원 요구자료 1부.  끝.

김태원 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 935번

□ 요구자료

1. 한강하류 끈벌레 출몰과 녹조로 인한 피해현황 및 어민피해에 대한 지원 등 향후 대책

2. 한강 내 주요거점 수질측정 자료

- 잠실수중보, 신곡수중보 인근 수질측정 비교자료

3. ‘12년~’15년 8월 현재까지 한강녹조발생 원인과 피해현황 및 녹조방지대책

4. ‘12년~’15년 8월 현재까지 한강 내 불법 오폐수 방류 적발 및 조치현황

1. 한강하류 끈벌레 출몰과 녹조로 인한 피해현황 및 어민피해에 대한 지원 등 향후 대책

□ 어민의 피해현황

○ 2013년 이후 고양시 행주어민들은 끈벌레 및 녹조 등에 의한 한강 하류에서의 어획량 감소 피해가 우리시 물재생센터의 방류수 때문이라고 주장하고 이에 대한 보상을 요구하고 있으나, 구체적인 피해현황 및 원인이 규명되지 않은 상태임

□ 어민피해 향후 대책

○ 환경부 등 정부에서 한강하류의 끈벌레 등 실태 및 원인에 대한 조사(‘15.4)가 진행 중이며,

○ 어민 피해에 대해서도 고양시에서 관련 조사 용역을 시행 예정으로, 앞으로 객관적이고 합리적인 어민 피해조사 결과가 도출되는 경우,  그 결과에 따라 조치할 예정임

○ 다만, 우리시 난지물재생센터가 고양시에 위치한 지역적 특성을 고려하여 고양시에서 추진하는 어민 지원사업 등에 참여를 추진 중임

- 고양시의 치어방류사업비 지원요청(’14.8.18)에 따라 ‘15년 치어방류 사업비(2천만원) 지원예정

2. 한강 내 주요거점 수질측정 자료(잠실보, 신곡보 인근 수질측정 비교자료)

○ BOD(연평균, mg/L)

측정지점	‘05년	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	14년
잠실(잠실보 인근)	1.4	1.6	1.6	1.1	1.3	1.0
행주(신곡보 인근)	3.7	3.7	4.8	3.6	3.2	4.4

○ DO(연평균, mg/L)

측정지점	‘05년	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	14년
잠실(잠실보 인근)	10.7	10.8	12.3	12	12.1	11.9
행주(신곡보 인근)	8.8	8.9	10.0	11.4	10.6	9.8

○ COD(연평균, mg/L)

측정지점	‘05년	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	14년
잠실(잠실보 인근)	3.8	3.8	4.1	3.5	3.6	3.5
행주(신곡보 인근)	5.3	5.4	7.7	6.1	5.8	6.4

○ SS(연평균, mg/L)

측정지점	‘05년	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	14년
잠실(잠실보 인근)	6.7	9.9	9.9	6.3	6.4	4.5
행주(신곡보 인근)	10.4	11.3	25	27.4	15.2	18.7

○ 클로로필-a (연평균, mg/㎥)

측정지점	‘05년	‘07년	‘09년	‘11년	‘13년	14년
잠실(잠실보 인근)	14.7	19.4	24.6	18.2	12.9	12.3
행주(신곡보 인근)	24.4	24.0	52.8	35.9	21.5	32.3

3. ‘12년~’15년 8월 현재까지 한강녹조발생 원인과 피해현황 및 녹조방지대책

○ 녹조발생 현황

횟수	발령일자	발령구간	발령단계	조류수준		발령기간
				클로로필-a (㎎/㎥)	남조류 (세포/㎖)
1	'12.08.09~08.23	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	34.2	4,470	15일간
2	'14.08.05∼08.29	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	56.7	4,530	25일간
3	'14.08.12∼08.29	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	조류주의보	33.4	2,838	18일간 (구간확대)
4	'15.06.30~07.31	잠실대교~행주대교 (2∼4구간)	조류경보	144.9	150,500	32일간
5	'15.07.07~07.31	강동대교-잠실대교 (1구간)	조류주의보	29.7	4,580	25일간 (구간확대)
6	'15.08.18~	강동대교~행주대교 (1~4구간)	조류경보	70.1	11,914	발령 중

○ 녹조발생 원인

- 금년 하류에 녹조가 심하게 발생한 이유는 예년에 비해 가뭄과 일조량 등 기상 상황이 녹조가 성장하는 조건에 부합된 데 있으며

· 서울지역 강우량(6~7월) : 527.9mm(예년) → 325mm(2015)

· 일조량(7월 평균) : 6.2시간/일(2014) → 8.6시간/일(2015)

- 또한 기상상황으로 인해 팔당댐의 방류량이 크게 줄어들어 유속이 저하되고, 하천유량이 줄어 오염도가 상승된 데에 원인이 있다고 봄

· 팔당댐 방류량(6월) : 187톤/초(2014) → 104톤/초(2015)

※ ‘15.6.18일부터 80톤/초 방류

· 하천수 중 물재생센터 유량 비율 : 22%(2014) → 45%(2015)

※ 오염물질 배출량은 예년 수준이하이나 하천유량 감소로 오염농도 상승

○ 녹조피해현황 및 방지대책

- 녹조로 인한 피해는 구체적으로 집계되지 아니하였음.

- 녹조 방지대책은 아래와 같음(‘15.9.14 현재)

· 조류대책본부 운영 : 5개 운영반, 60일 연491명 근무

· 한강순찰 : 86회, 지천순찰 249개 하천

· 조류분산작업 : 70회 139시간

· 수상부유물 제거 : 88.4톤

· 배출업소 점검 : 222개소

· 물재생센터 응집제 및 소독약 주입량 증가

▸ 응집제 5~20 → 10~35mg/L, 소독량 0.2 → 0.25mg/L

4.  ‘12년~’15년 8월 현재까지 한강 내 불법 오폐수 방류 적발 및 조치현황

○ 한강내 불법 오폐수 방류 적발사항 없음 (한강사업본부)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (물순환정책과) (물재생시설과)	담당사무관	정 미 선 정 훈 모
	☎ 2133-3768 ☎ 2133-3835	주 무 관	장 지 선 김 태 환
	작 성 일 : 2015. 9. .