문서번호	인재기획과-1062
결재일자	2016.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
남성준		박계완	01/25 원권식
협 조
	주무관			오동열
	주무관			한성훈
	주무관			김성범
				장재원

특정관리대상시설 및 다중이용시설

2016년도 해빙기 안전점검 계획

2016. 1.

인 재 개 발 원

(인재기획과)

특정관리대상시설 및 다중이용시설

2016년도 해빙기 안전점검 계획

해빙기를 대비하여 축대‧옹벽 및 건축 시설물 손괴 등 안전사고 발생이  우려되어 특정관리대상 및 다중이용시설물에 대해 안전점검을 일제히 실시  하여 재난예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진 개요

□ 필요성

❍ 기온이 0℃이하로 떨어지는 겨울철에는 지표면 사이 수분이 얼면서 토양이 평균 9.8% 가량 부풀어 오르는 배부름 현상 발생

❍ 계절 전환기 동결, 융해로 토압 및 수압 증가 등으로 지반침하, 변형, 변위 등을 발생시켜 시설물 붕괴, 전도 등 사고 발생

⇒  해빙기를 대비하여 특정관리대상 시설물과 강당 등 다중이용시설에  대하여 철저한 안전점검 및 대책 필요

□  점검대상 시설현황

❍ 부지 : 15필지 283,807㎡

❍ 건물 : 4개동 16,655㎡

- 배 움 관     : 지하1/지상 3층 연면적 6,407㎡

- 다 솜 관     : 지하1/지상 5층 연면적 5,583㎡

- 창 의 관     : 지하1/지상 5층 연면적 4,266㎡

- 직장어린이집 : 지하1/지상 1층 연면적 399㎡

❍ 체육시설 현황 : 3개시설 12,693㎡

- 운동장          : 9,487㎡

- 테니스장(4면)    : 2,885㎡

- 배드민턴장(2면) : 320㎡

❍ 특정관리대상시설물 등급별 현황

(2015.12월 현재)

구 분	관리대상 시설물	중점관리대상시설				재난위험시설
		소계	A급	B급	C급	소계	D급	E급
계	3	3	1(창의관)	1(본관)	1(생활관)
시설물
건축물	3	3	1(창의관)	1(본관)	1(생활관)

※ 특정관리대상시설 : 연면적 660㎡ 이상 건축물

Ⅱ		안전 점검계획

□ 점검개요

❍ 점검대상조사 및 지정 : 2016. 1. 25. ~ 2. 12.

❍ 점검기간 : 2016. 2. 15. ~ 3. 31.

❍ 점검방향 : 해빙기 안전사고 발생이 우려되는 각종 재난취약시설

지정 및 이에 대한 중점 점검

❍ 점검분야 및 점검자

- 총  괄 : 시설재무팀장

점 검 분 야	점 검 자	비 고
토목․건축 분야	6급 남 성 준
가스 분야	7급 김 성 범
전기 분야	8급 장 재 원
기계 분야	7급 한 성 훈
녹지대분야	6급 오 동 열
소방 분야	7급 한 성 훈

- 분야별 : 6개분야(건축‧토목, 가스, 전기, 기계, 녹지, 소방) 점검담당자

❍ 주요점검 대상

- 시설물의 기둥ㆍ보ㆍ지붕 등 주요구조물의 변형과 손상 및 안전여부

- 지반침하로 인한 시설물의 균열 및 위험 요인

- 노후 위험 축대 및 옹벽의 상․하단부의 침하 균열발생 상태

- 배면수(背面水)제거용 배수구멍, 산마루측구 등 배수시설 관리 상태

- 수배전반 및 변압기, 전선로, 조명설비 등 안전상태

- 보일러 및 냉난방설비, 모타펌프, 배관․밸브 등 가동상태

- 소방설비, 가스설비, 승강기 등 안전상태

- 방호울타리(철조망 울타리) 이상유무, 수목 및 조경시설물 등

□ 분야별 점검항목

점 검 분 야	주 요 점 검 항 목	점검자
①토목‧건축 분야	∙ 주요구조부의 손상 및 균열여부	건축6급 남성준
	∙ 담장, 축대등 부대시설의 안전성 여부
	∙ 옥상 물건적치 등 옥상 과하중 여부
②가스 분야	∙ 각종 밸브 및 배관라인 누설여부	공업7급 김성범
	∙ 가스용기관리 및 가연성물질 방치여부
	∙ 누설경보기 및 차단장치 작동 여부
③전기 분야	∙ 분전반․누전차단기 등 정상작동 여부	공업8급 장재원 기능8급 안세창
	∙ 절연(누전) 상태
	∙ 문어발식 콘센트 사용여부
④기계 분야	∙ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안정성 여부	공업7급 한성훈 기능7급 김남원
	∙ 각 핏트내 누수 및 환기․배기장치의 적정 동작여부
	∙ 보일러․공조시설 및 배관 부식 여부
⑤녹지분야	∙ 녹지대(수목) 관리상태	녹지6급 오동열 기능7급 최학균
	∙ 조경시설물 관리상태
	∙ 조경관련 장비 관리상태
⑥소방 분야	∙ 소방설비 정상작동 여부	공업7급 한성훈 주)유신플랜테크
	∙ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부
	∙ 방화문 및 방화셔터 정상작동 여부
	∙ 피난통로 확보여부 및 관리상태

□ 점검결과 조치

❍ 현장조치 가능한 사항 : 즉시 조치, 위험시설은 신속히 전파

❍ 예산이 수반되는 정비사업 : 확보된 예산으로 조기 사업착수

❍ 붕괴우려가 있는 시설 및 구조물  : 안전진단 후 보수·보강 조치

❍ 예산확보 등 정비에 시일이 소요되는 사업 : 추후 예산확보후 시행

❍ 시설물 등급 지정 및 조정

- 안전점검 결과에 따라 시설물의 상태를 평가하여 등급지정 및 조정    등을 통한 시설등급 재분류(시설분야별 체크리스트에 의한 등급지정)

‣ 중점관리시설(A․B․C 등급), 재난위험시설(D․E등급)로 지정

❍  국가재난관리정보시스템(NDMS)전산입력 및 관리

※ 최근 2~3년간 동일 유형의 결함이 지적된 시설물은 조기 해소대책 강구

붙임   1. 분야별 안전점검 체크리스트 1부

2. 분야별 점검결과서 1부

3. 주요지적사항 및 현황사진 양식 1부.  끝.