별첨 2.

세부 중점점검내용

<목조문화재, 건축물, 공원시설>

□ 기단부․초석

1. 기단 및 계단이 이완되거나 침하된 곳이 있는가

2. 기단바닥이 파여 물이 고이는 곳이 있는가

3. 초석이 침하되거나 훼손된 곳이 있는가

4. 초석과 기둥이 잘 밀착되어 있는가

5. 강회다짐 또는 전돌․박석등이 이완되거나 훼손된  곳이 있는가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 마루․구들

1. 건물내부 바닥의 강회다짐․전돌․박석 등이 훼손된 곳이 있는가

2. 마루부재가 부식되거나 이완․탈락된 곳이 있는가

3. 마루밑의 환기가 잘 되고 청결을 유지하고 있는가

4. 구들이 함몰되거나 장판이 부식, 훼손된 곳이 있는가

5. 아궁이 및 굴뚝이 훼손된 곳이 있는가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 기둥․벽체

1. 기둥이 부식․파손되거나 흰개미․벌 등의 벌레로 인한 피해가 있는가

2. 기둥의 기울어짐의 현상이 있는가

3. 기둥의 갈램․벌어짐․파손된 곳이 있는가

4. 기둥이 주선․인방․창방 등 다른 부재와의 연결부에서 벌어진 곳이 있는가

5. 각 부재 및 벽체 등의 연결부에서 이완된 곳이 있는가

6. 벽체 및 벽화에 균열․들뜬 부분이 있거나 탈락된 곳이 있는가

7. 창호가 부식되거나 훼손된 곳이 있는가

8. 사용된 철물의 상태는 양호한가

9. 단청의 탈락․퇴색된 곳이 있는가

10. 기타 훼손된 곳이 있는가

1–1

□ 공포․지붕틀

1. 공포부재의 부식․이완 및 훼손된 곳이 있는가

2. 벽화가 균열․탈락되거나 들뜬 부분이 있는가

3. 도리․장여․보가 부식․균열․이완 및 훼손된 곳이 있는가

4. 각 부재의 연결부가 이완 및 훼손된 곳이 있는가

5. 천장 및 반자의 부식․이완 및 훼손된 곳이 있는가

6. 단청의 탈락․퇴색된 곳이 있는가

7. 연목․부연․추녀․사래부재의 부식․처짐 및 훼손된 곳이 있는가

8. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 지붕

1. 지붕기와의 파손․이완 및 탈락된 곳이 있는가

2. 잡초가 자라거나 누수되는 부분이 있는가

3. 홍두깨흙이 흘러내리거나 와구토가 이완되거나 탈락된 곳이 있는가

4. 회첨부의 상태는 양호한가

5. 박공 및 풍판의 상태는 양호한가

6. 기타 훼손된 곳이 있는가

□ 주변(부대)시설

1. 외부지역으로의 배수 상태는 양호한가

2. 석축의 이완․침하․균열 및 붕괴된 곳이 없는가

3. 담장이 붕괴되거나 붕괴 우려가 있는 부분이 있는가

4. 전원 및 배선․안전기 등 전기시설은 양호한가

5. 건물내․외에 화재 우려의 시설이 있는가

6. 정기적인 소방 및 방범점검은 이루어지고 있으며, 상태는 양호한가

7. 홍수로 인한 사태 우려가 있는가

8. 안내판 등은 주변경관에 지장을 주고 있는가

9. 화장실 및 관람 편의시설은 청결한가

10. 마당에 잡초가 자라고 있거나 주변환경은 청결한가

11. 주변에 방치되어 있는 물건은 없는가

12. 경사지 법면의 붕괴우려는 없는가

13. 기타 훼손되거나 불량한 곳이 있는가

1–2

<석조문화재,공원시설>

□ 공 통

○ 주위환경

1. 문화재 주변에 진동을 발생하는 요인이 존재하는가

2. 인근에 습지가 있는가

3. 주변에 하천이 있는가

4. 수목이 울창해 통풍 및 일조에 지장은 없는가

5. 수목은 주로 침엽수인가 활엽수인가

6. 일년생 초화류가 문화재에 근접해 번식하고 있는가

7. 나무 뿌리가 문화재의 하부로 뻗어 있는가

○ 지 반

1. 문화재 주위에 웅덩이가 있는가

2. 지반이 침하된 곳이 있는가 ? 침하된 수치는 얼마인가

3. 배수시설은 있는가 ? 또한 물이 고여 있는 곳이 있는가

4. 주변수목의 나무뿌리가 지반에 영향을 주는가

5. 주변의 수목을 제거할 필요는 없는가

○ 부대시설

1. 보호책은 안전한가,

2. 보호책을 교체할 필요는 있는가

3. 안내문안에 오류는 없는가

4. 안내문안을 변경할 필요는 없는가

5. 안내판의 글씨가 벗겨지거나 낙서는 없는가

6. 보호각은 안전한가

7. 보호각을 교체할 필요가 있는가

8. 보호각의 훼손 및 누수는 없는가

9. 문화재 표석에 새겨진 글구는 식별이 가능한가

10. 경사지 법면의 붕괴우려는 없는가

2–1

□ 석교 및 주변시설

1. 각 부재(홍예돌)의 균열은 없는가 ? 또한 균열방향과 분포의 범위는 어떠한가

2. 석교 익벽 및 주변 호안석축은 변형되거나 탈락된 곳은 없는가

3. 각 부재(홍예돌)의 이음부, 맞춤부 및 맞댐면에 틈이 벌어진 곳은 없는가

또한 이격량은 어느정도인가 ?

4. 돌출된 부재(홍예돌)는 없는가

5. 면석이 이완되어 돌출되거나 탈락된 곳은 없는가

6. 석교(홍예교)의 기초가 세굴로 인하여 기초부가 노출되거나 패인곳이 없는가

7. 석교(홍예교) 상부의 표토는 원형대로 남아있는가

8. 석교(홍예교)는 현재 통행로로 이용되고 있는가

9. 석교(홍예교) 시․종점부의 기존도로와 접속되는 구간이 침하되거나 변형 되는 곳은 없는가