문서번호	시설과-3990
결재일자	2016.4.29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
최이영	김도섭	강신재	04/29 정중곤
협 조	생산부장		구자훈
	급수부장		이규상
	생산관리과장		김영배
	기전설비과장		서대훈
	배수과장		유승효
	누수방지과장		김영삼
	시설관리과장		정윤홍

2016년 풍수해 안전대책관련

주요시설 및 공사장 등 사전 일제점검 결과보고

2016. 4. 28.

상수도사업본부

(시설안전부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2016년 풍수해 안전대책관련

주요시설 및 공사장 등 사전 일제점검 결과보고

2016년 풍수해 안전대책 관련하여 주요시설(취·정수장, 배수지, 가압장) 및 공사장 등에 대한 사전 일제점검 실시결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

○ ’16년 풍수해 안전대책 추진계획:’16.1.20.(하천관리과-917호)

○ ’16년 풍수해 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 시행:’16.1.25.(하천관리과-1167호)

Ⅱ		추진 현황
				`

□ 점검대상

○ 시 설 물

- 취․정수장 시설(취수장 4개소, 정수장 6개소)

- 배수지(102), 가압장(205), 공동구(6개소, 29.5㎞), 현수관로(58개소, 10.2㎞)

○ 공 사 장

- 공 사 장 : 본부,사업소,정수센터 대형 및 소규모 공사장

- 유관기관 : 지하철 공사장 10개 공구(6.4㎞), 재개발 등 건축공사장(106개소)

□ 추진기간

○ 1차 점검 : ’16. 2. 18. ~ 3. 21.

○ 2차 점검 : ’16. 4. 05. ~ 4. 15.

	< 풍수해 사전 일제점검 전경>
배수로 퇴적물 점검(강북)		배수펌프 점검(광암)	사면 숏콘크리트 점검(암사)

Ⅲ		안전점검 조치실적

□ 취·정수장

○ 점검대상 : 취수장4개소, 정수장6개소

- 지적사항 : 10건(조치완료 7건, 진행중 3건)

기관명	지 적 사 항	조치완료	조치중
계	10건	7	3
강북 정수센터	집수정 인상 조치 완료 등2건	2	-
광암 정수센터	특이사항 없음.	-	-
암사 정수센터	숏크리트 수발공 설치 검토 등 2건	1	1
구의 정수센터	경계목재난간 기울어짐 정비 등 1건	1	-
뚝도 정수센터	자양 취수장 옥상 광고물 철거 등 4건	2	2
영등포정수센터	배수로 정비 등 1건	1	-

□ 배수지, 가압장

○ 대상 : 배수지,가압장 307개소(배수지102개소, 가압장 205개소)

○ 지적사항 : 13건(조치완료)

기관	점검대상	지적내용	조치완료	조치 중
계	306개소	13건	13	-
중부	낙산배수지 등 65개소	보광(배)가압장 들뜸, 몰탈보강처리 등 2건	2	-
서부	북악터널배수지 60개소	밸브실 상부 옥상방수 등 4건	4	-
동부	대현산 배수지 등 23개소	아차산 배수지 관랑실 안전 난간 설치 등 2건	2	-
북부	공릉배수지 43개소	번동가압장 비탈면 보강 블록 보수 등2건	2	-
강서	목동배수지 등 24개소	우장산 배수지 토사,낙엽제거 1건	1	-
남부	금천배수지 등 42개소	신림2배수지 방호 울타리 설치 등 2건	2	-
강남	내곡배수지 등 38개소	특이사항 없음.	-	-
강동	길동배수지 등 11개소	특이사항 없음.	-	-
광암	광암정수장(배수지)	광암정수센터 점검사항에 기록	-	-

※ 시설물중 현수관로(10.2㎞),지하철(6.4㎞),공동구(29.6㎞) 등은 국가 안전대진단 기간중   (16.2.15. ~’16.4.30.) 자체 및 민·관 합동 점검 등과 병행하여 점검 실시

→ 국가 안전대진단 결과 보고 예정

□ 대형 공사장

○ 점검대상 : 1개소

- 지적사항 : 8건(조치완료)

공사명	공사개요	지적사항	조치결과	조치 중
뚝도정수센터 시설현대화 공사	현대화 70만톤/일 ’09.12.4~’16.12.31	공사장내 비상펌프 추가비치 등 8건	8건 정비	-

□ 소규모 공사장

○ 점검대상 : 69개소

- 지적사항 : 특이사항 없음.

※ 점검대상 제외 : 45개소

(상반기에 발주, 계약중에 있어 점검대상에서 제외)

- 수도사업소

기관명	사업소 공사현황	점검대상	지적사항
계	총114건	69
중부수도사업소	소월길 송배수관정비공사 등 20건	11	없음
서부수도사업소	갈현동398-7외 9개소 배급수관정비공사 등 12건	8	〃
동부수도사업소	상봉역~면목역간 송배수관 정비공사 등21건	11	〃
북부수도사업소	노원역 ~ 상계역외 1개소 배급수관 정비공사 등 13건	5	〃
강서수도사업소	목1동외 17개동 상수도공사 등 8건	8	〃
남부수도사업소	남서울아파트~강남성심병원간 송배수관정비공사 등 17건	11	〃
강남수도사업소	2015년 압구정동외 6개동 상수도공사 등 8건	8	〃
강동수도사업소	거마가압장~군부대간 송배수관정비공사 등15건	7	〃

- 정수센터

기관명	정수센터 공사현황	점검대상	지적사항
계	총33건	2
강북 정수센터	강북정수장 정수시설물 옥상 방수, 보수공사 등5건	-	-
광암 정수센터	광암정수장 관내 경계순찰로 시설공사 등 5건	-	-
암사 정수센터	암사 1정수장 농축조 보수공사 등 10건	-	-
구의 정수센터	구의정수장 관사 환경정비공사 등 5건	-	-
뚝도 정수센터	토목,건축 시설물정비공사 등 5건	-	-
영등포정수센터	활성탄흡착지 퇴수밸브(D=600㎜) 교체공사 등 3건	2	없음

□ 민간 건설공사장

○ 점검대상 : 재개발, 재건축 등 106개소

- 지적사항 : 특이사항 없음.

※ 점검대상 제외 : 41개소

(기초공사, 골조 공사 및 입주 완료 등으로 점검이 필요없는 현장)

기관명	재개발,재건축 현황	점검완료	지적사항
계	106개소	65	-
중부수도사업소	만리1구역 재개발사업 등 13개소	12	-
서부수도사업소	녹번1-1구역 재개발사업 등 25개	16	-
동부수도사업소	금호15구역 재개발사업 등 19개소	11	-
북부수도사업소	미아7구역 재개발사업 등 7개소	3	-
강서수도사업소	염창1지역 재개발사업 등 7개소	7	-
남부수도사업소	봉천12-2주택 재개발정비구역 13개소	7	-
강남수도사업소	방배3(방배9-9)구역 재개발사업 등 16개소	6	-
강동수도사업소	가락시영아파트 등 6개소	3	-

Ⅳ		점검 총평

○ 풍수해 안전관련 사전 일제검검을 1, 2차에 걸쳐 시행한 결과 특이사항 없음.

⇒ 풍수해 사전 일제점검은『국가 안전대진단』기간과 병행 실시한 사항으로  자체 및 민·관 합동 점검을 통하여 내실있는 점검이 실시됨.

※ 점검 결과

구분	취·정수장	배수지,가압장	대형공사장	소규모공사장	민간건설공사장
점검대상	11건 (완료8, 진행3)	13건 (완료 13건)	8건 (완료 8건)	특이사항 없음	특이사항 없음

	조치 진행중 내용	※ 자양취수장 국가안전대진단 점검결과 조치중 내용과 동일
․자양 취수장(2건) : 펌프동 건축 구조물 노후시설보수, 옥상 광고물 철거 ⇒ 노후 시설물 정비 공사시 정비 예정 ·암사정수센터(1건) : 2정수장 도로균열, 침전지 구조물 조인트부분 일부 균열 ⇒ 16년 연간단가 공사시 정비 예정

붙임 : 부서별 안전점검 실시 현황 1부. 끝.