문서번호	도로시설과-6090
결재일자	2016.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
이석주		김두석	05/23 송상영
협조
	주무관		전성민

도로시설물 긴급보수 예산지원 검토 보고

(중랑구 동일로지하차도 앞 보도육교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

안전총괄본부

(도로시설과)

도로시설물(자치구) 긴급보수 예산지원 검토보고

(중랑구 동일로지하차도 앞 보도육교)

중랑구에 위임·관리되고 있는 도로시설물(보도육교) 보수에 소요되는 예산지원 요청에 대하여 검토 보고 함.

□ 시설물현황

시설물명	위 치	규 모			형 식	관리기관	설치년도	안전등급
		폭	연장
동일로 지하차도 앞 보도육교	중랑구 동일로 699	3.8m	24.3m		스틸박스	중랑구청	1993	C등급

○ 상부구조 : STEEL BOX + 콘크리트와 화강석마감포장

○ 하부구조

- 계단 : 강재 + 콘크리트포장 + 마감재

- 주기둥 : 강관기둥 4개소(1000×600)

- 보조기둥 : 강관기둥 4개소(φ1350)

□ 2015 정밀점검용역 결과

○ 주거더 : 내구성 저하 요소(도장박리, 부식 등) 발생 ⇒ 일괄보수 실시 (바탕처리+도장보수)

○ 주거더상부 : 포장파손, 안전난간 기초부 부식, 체수 등 발생 ⇒ 바탕처리+도장보수

○ 계  단 : 강재의 전체적인 부식발생, 하부로의 누수, 포장면 탈락,  논슬립 탈락 등 내구성저하 발생 ⇒ 전면 재도장 및 포장부 재시공

○ 기  둥 : 도장박리, 부식, 조류배설물 등으로 인한 손상 ⇒ 바탕처리

□ 중랑구청 예산지원 요청액 : 100,000천원

- 강재 도장 548.4㎡ (48,828천원)

- 육교 재포장 180.9㎡ (42,400천원)

- 부대공 1식 (8,772천원)

□ 검토의견

○ 주거더, 계단부, 기둥 등의 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 재도장 등 보수 필요함

○ 해당 손상 및 결함에 대한 적정한 보수․보강시 내구성 및 안전성을 유지할 수 있을 것으로 판단됨

○ 시도 상 보도육교는 서울시 소유 시설물로서, 유지관리는 자치구에 위임되어 예산 지원 가능하며

○ 강구조 부식방지 예방과 관련된 유지관리비용은 시비에서 지원

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

-자치구 위임 도로시설물 관리비용 부담방법 개선(도시안전실장방침-10030호, ‘14.6.9)

□ 처리계획

○ 2016년  도로시설물(자치구 위임관리)긴급보수예산에서 지원하여사업비(100백만원)를  배정코자 함

○ 예산현황

(단위 : 천원)
2016년 예산액	기배정액	배정 가능액	금회 배정액	배정잔액	배정처	비고
2,100,000	290,391	1,809,609	100,000	1,709,609	중랑구청

붙임 : 1) 사업비 배정 요청 공문

2) 보도육교 보수보강 필요시설

3) 보수보강 내역서

4) 정밀점검 요약문

5) 위치도 및 사진. 끝.