문서번호	치수과-1733
결재일자	2016.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
권혁제		신용철	05/30 박상돈
협조	주무관		최혜경
	주무관		방호익

- 2016년 풍수해 대비 -

모의훈련 실시결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

시설부 치수과

- 2016년 풍수해 대비 -

모의훈련 실시결과 보고

‘16년 여름철 태풍과 호우를 대비한 신속하고 체계적인 대응체계를 구축하기

위한 모의훈련을 실시하고, 그 결과를 보고 드림.

※ 풍수해대비 교육 및 모의훈력 계획(치수과-1424호, ‘16.5.9)과 관련임

훈련개요

○ 일    시 : ‘16. 5. 26(목) 11:00~16:40

○ 장    소 : 재난안전대책본부 및 11개 한강공원

○ 방    법 : 단계별 가상메시지에 의한 비상근무 및 대피훈련 등

○ 모의훈련 상황

구 분		11:00	13:30	14:00	15:00	15:20	16:30	16:40
수방대비 모의훈련 ∘기상상황 : 태풍경보 ∘팔당댐방류량 : 최대 17,000톤/초	기 상 청	호우주의보	호우경보	태풍주의보	태풍경보	경보해제	-	-
	팔당댐방류량	2,000	3,000	5,000	15,000	17,000	5,000	3,000
	대 책 본 부	보강단계	1단계	2단계	3단계	한강수위 주시	피해확인	비상해제
	부서 및 센터	시설점검	대피준비	대피시작	대피완료	복구계획 수립	응급조치 및 “뻘” 청소 등

○ 시설물 대피 및 “뻘”제거 시연

- 시설물 대피

･ 일    시 : 2016.5.26. 13:30~

･ 대피시설 및 장비

구 분	대 피 시 설	대 피 장 비			현장 확인
		지게차	운반차량	견인차
반포 안내센터	녹지창고 (3×6m) 1동	7톤 1대	5톤 1대	-	치수과 김동식
이촌 안내센터	자원봉사실 (3×6m) 1동	7톤 1대	5톤 1대	-	시설관리과 최규석
망원 안내센터	차량형 이동화장실 1동	-	-	3톤 1대	치수과 박정민

･ 훈련내용 : 대피시설 분리(전기, 상하수시설 등) 후 대피장소로 이동

- 뻘 제거 작업

･ 일    시 : 2016.5.26. 16:30~

･ 작업구간 및 장비․인력

구 분	작 업 구 간	대 피 장 비			현장 지휘
		물 차	스키로더	인 력
반포 안내센터	세빛섬 앞 달빛광장	2대	2대	12명	치수과 최혜경
이촌 안내센터	잠수교 북단	2대	2대	12명	시설관리과 강윤근

･ 훈련내용 : 한강공원 침수를 가정하여 퇴적된 뻘 제거작업 시행

훈련결과

○ 보강단계 : 11:00~ (팔당댐 방류량 2,000㎥/sec, 호우주의보 발령)

- 호우대비 사전점검 실시 및 점검결과 2시간 내 제출

･ 상환전파를 위해 관리시설 및 장비임대업체 비상연락망 확인

･ 부서별 담당시설 및 공사장 점검 및 순찰 실시

○ 비상 1단계 : 13:30~ (팔당댐 방류량 3,000㎥/sec, 호우경보 발령)

- 비상발령 후 재난안전대책본부 요원 10분 이내 응소완료

- 조치사항 점검 및 안내센터 별 시설물 대피, 안내방송 실시

･ 시설물 및 공사장 관리부서 안전점검

･ 반포, 이촌, 여의샛강, 난지, 강서안내센터 시설물 및 주차차량 대피

- 반포, 이촌, 망원 안내센터 시설물 대피 시연

반포 녹지창고 대피	이촌 자원봉사실 대피	망원 화장실 대피

･ 장비임대 계약업체 출동 요청후 1시간 이내 도착하여 대피 완료

○ 비상 2단계 : 14:00~ (팔당댐 방류량 5,000㎥/sec, 태풍주의보 발령)

- 재난안전대책본부 요원 1/2 비상근무 응소완료

- 진입로 통제 및 승강기 운행중지, 차량･시민 출입제한

-  육갑문 폐쇄 자치구 연락 및 확인, 여의도, 양화, 망원안내센터 시설물 대피

※ TBS TV “서울의 오늘” 프로그램팀에서 모의훈련 취재 및 인터뷰

･ ‘16. 5. 27. 08:00 “서울의 오늘 1부”에 방영 (보라색글자 클릭하면 영상 표출)

○ 비상 3단계 : 15:00~ (팔당댐 방류량 15,000㎥/sec, 태풍경보 발령)

- 공원내 전원 차단 및 공원이용 금지 조치 완료

- 모든 시설 대피상태 유지 및 육갑문 폐쇄 완료

- 한강수위 및 팔당댐 방류량 지속적 확인

- 공원별 한강수위 저하에 따른 시설물 피해상황 확인 및 복구계획 수립

○ 복구 단계 : 16:00~ (팔당댐 방류량 5,000㎥/sec, 경보 해제)

- 안내센터 별 대피시설물 복귀, 파손시설 응급복구 실시

- “뻘” 제거업체 작업지시 및 장비･인력 투입

- “뻘” 제거작업 시연(반포, 이촌 한강공원)

반포공원 세빛섬 앞 달빛 광장	이촌공원 잠수교 북단

･ 업체 출동 요청 후 1시간 이내 현장 도착하여 “뻘”제거작업 시행

훈련평가

○ 신속하고 체계적인 재해상황 대응체계 구축

- 안내센터별 장비임대 계약업체 비상연락망 확인결과 10분 이내 응답

- 부서별 관리시설별 안전조치를 행동매뉴얼에 따라 적기에 시행

- 대피장비 및 “뻘”청소업체 출동 요청후 1시간 이내 도착 및 작업 실시

붙 임 : 모의훈련 단계별 조치 계획 및 취재 방송내용 각 1부.   끝.