문서번호	정수시설과-6389
결재일자	2016.6.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	06/15 임정규
협조

2016년 상반기 하자검사 계획

2016. 06.

영등포아리수정수센터

2016년 상반기 하자검사 계획

물품, 공사 등의 납품 및 준공검사후 하자기간내의 기계, 전기, 토목, 건축, 수질 등 사업에 대하여 전면 하자 검사를 시행, 이상여부 점검하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

근거 법령

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조(하자검사), 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약 일반조건) 10절 3(하자검사) ‘나’항

하자 검사 대상

대    상

- 『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(구조물)』 외 54건

․ 하자담보 책임기간 만료 도래공사 『LED조명기구(램프)』구매외 1건

LED조명기구(램프) 구매 : 2016. 04. 26

LED조명기구(램프) 교체전기공사 : 2016. 05. 28

․ 하자담보 책임기간중에 있는공사

『영등포정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사(구조물)』 외 52건

총 계	기계분야	전기분야	토목 ․ 건축	수질 및 기타
55	8	31	9	7

자체 및 합동 하자검사 기간 : 2016. 06. 16. ~ 06. 30.

검 사 자 : 분야별 담당직원

- 하자 검사자

구 분		검 사 자		비 고
취 ․ 정수장	기계	지방공업주사	최년수
		지방공업서기	김익동
	전기	지방공업주사	오재승
		지방공업주사	양묘식
	수질 및 기타	지방공업주사	박찬종
		지방공업주사보	안기열
	토목,건축	지방시설주사	김진수
		지방시설주사보	박응희

검사내용 : 시설물의 변형, 정상작동 여부

토목, 건축구조물의 변형, 훼손, 균열, 누수 등 이상여부

기계, 전기시설물의 정상작동, 부품파손, 오차발생 등 이상여부

검사방법

현장 실사하여 이상유무 확인

- 상기 검사내용을 별첨양식에 의거 현장 점검시 작성

행정 사항

하자검사 및 보수관리부 작성 기록관리

발생된 하자는 해당업체에 신속히 보수 정비토록 조치 - 담당과

- 계약상대자(시공사)로 하여금 ‘하자 보수계획’을 수립하여 제출토록   하고, 보수공법의 적정여부를 검토한 후 보수토록 조치

하자검사 결과는 검사조서에 의거 결재득한후 정수시설과에 원본제출

별첨 : 1. 하자검사대상 관리부 및 하자검사 조서 1부.

2. 제2정수장 재건설 및 고도정수처리시설공사 하자 현황 1부 끝.